{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":7,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"绝热用高强优硅防火保温板项目","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市","新疆虹源节能材料有限公司","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。项目运营期生产过程产生挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）、颗粒物和臭气浓度。发泡工序、熟化成型工序上方设置集气罩，发泡及熟化成型收集废气经“活性炭吸附箱”处理达标后通过排气筒排放；上料、切割、破碎工序上方设置集气罩，收集粉尘废气经单机脉冲除尘器处理达标后通过排气筒排放。有组织废气非甲烷总烃、颗粒物排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值，臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。厂界非甲烷总烃、颗粒物浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1限值。厂房外非甲烷总烃排放浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工期生活污水收集后排市政管网。运营期不产生生产废水，生活污水主要污染物须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准排放限值后排市政管网。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期采取减振措施,合理安排施工时间,确保施工期噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区噪声排放限值。\n（四）严格落实固体废物规范化管理。施工期建筑垃圾优先回收,不能回收的由施工方统一清运至当地建筑垃圾填埋场填埋；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。运营期产生的除尘器收尘作为原料用于生产；返工料破碎后回用于生产；包装袋厂家回收利用；水泥布废包装收集后运输至集聚区垃圾暂存点，由环卫部门定期清理至垃圾填埋场处理；废包装桶、废活性炭分类集中收集，暂存至危废贮存点，定期交由资质单位处置；生活垃圾设垃圾收集桶收集，统一运输至集聚区垃圾暂存点，由环卫部门定期清理至垃圾填埋场处理。危险废物贮存、运输、转移须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物转移管理办法》中的相关标准要求。","/"]
[2,"塔城市千泉湖加油站建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市","中石油新疆销售有限公司塔城分公司","乌鲁木齐市清泽蓝天环保科技有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，加强施工期的环境保护管理工作，合理控制施工现场车流量，加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。物料堆放及时覆盖，大风天气禁止进行易产生扬尘污染的施工作业。施工期废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值标准。项目运营期产生的大气污染物主要为成品油的储存（油罐大小呼吸）过程及卸油、加油作业等工序产生的非甲烷总烃、汽车尾气和食堂油烟。非甲烷总烃通过油气回收系统处理，并加强对站内设施管理和维护，使站内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求；做好站区管理及油料供应工作，强化交通管理，确保站内汽车尾气排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）排放限值要求；职工食堂产生的油烟经油烟净化装置处理后排放须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目施工期产生废水主要为施工废水和生活污水，施工现场须设置简易隔油池和沉淀池，施工废水经简易隔油池和沉淀池处理后回用于施工，不得外排；生活污水依托周边现有污水处理设施排入市政污水管网。项目运营期产生的废水主要为生活污水、地面冲洗用水、洗车用水。生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，地面冲洗水、洗车废水经隔油、沉淀预处理后须满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中的三级标准后排入市政污水管网，最终进入塔城市污水处理厂处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。项目施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，对生产设备采取减震措施，采用低噪声机械，并做好施工机械的维护和保养。施工期厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值。项目运营期产生的噪声源主要为加油泵噪声以及汽车驶入驶出产生的交通噪声，采取加油机安装基础减震装置，加油站附近设置限速和禁止鸣笛标志等措施处理。运营期噪声北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生的固体废物主要是施工垃圾（建筑垃圾、工程渣土、土方等）和生活垃圾。施工垃圾必须分类收集，分别处置，可回收利用的回用处理，不可回收利用的建筑垃圾须及时清运，拉至市政部门指定的建筑垃圾填埋场处理。生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。项目运营期产生的固体废物主要为含油废手套、废抹布、隔油池废油、含油废液、油泥及生活垃圾。含油废手套、废抹布和生活垃圾统一分类收集，由环卫部门进行清运处理。隔油池废油、含油废液及油泥委托有危险废物处理资质的单位清运处置，随清随运，不得在站内储存。一般固体废物须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。危险废物收集、贮存、运输须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》要求执行。","/"]