{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"新疆融湾能源有限公司沙湾市油气合建站建设项目","沙湾市哈拉干德工业园S115省道南侧、红山公路东侧","新疆融湾能源有限公司","湖南森轩环境评估有限公司","建设规模：本项目新建油气管输标准站一座，项目总建筑面积3600平方米，主要建设合建站站房294平方米，罩棚2128平方米，管理用房1154平方米，门卫用房24平方米等。新建站前管线1600米。\n建设内容：购置安装压缩机撬2套；12立方米天然气储气瓶组1组；CNG售气机6台；天然气过滤脱水干燥撬1套、天然气缓罐1套、天然气回收罐1套、LNG储罐1座、潜液泵撬1台、LNG单枪加液机2台；四枪双油品税控燃油加油机4台、FS双层30立方米汽油罐2套、FS双层50立方米柴油罐2套；双枪充电桩8台、换电站设备1套；配套建设供排水、硬化、消防、供暖等配套附属设施。","项目运营期大气污染源主要为油品在卸油、加油、储油等过程中挥发产生的非甲烷总烃，通过设置三级油气回收系统，同时采取密闭卸油，油品微正压储存，加强油罐与管道系统、油气回收系统的管理与日常维护和检测等措施后排放；汽车尾气产生的污染因子CO、HC、NOX，通过加强机动车管理，控制进出机站区动车车速，机动车尾气无组织排放量较小，对环境影响较小。工作人员产生的生活污水，经化粪池处理后排入市政污水管网，进入哈拉干德污水资源化循环利用中心集中处置。噪声通过采取加强运营管理，优选设备，控制车速，禁止鸣笛，距离衰减，加强绿化等措施；生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场。危险废物：油罐委托专业清罐公司清理，清洗完成后油罐产生的废油渣和清洗废液由有资质单位立即运走处置，不在站区内储存；废弃含油抹布手套由当地环卫部门定期清运处理。"]
[2,"沙湾市2024年土地流转及规模化经营项目","土地流转位于沙湾市金沟河镇、老沙湾镇、柳毛湾镇等7 个乡镇，配套基础设施工程建设位于沙湾市商户地乡、柳毛湾镇、老沙湾镇。","沙湾市诚服农业发展有限责任公司","新疆明瑞科杰工程咨询有限公司","本项目建设内容为计划流转土地及改建玛河灌区25km 渠系及配套建筑物。本项目土地流转位于沙湾市金沟河镇、老沙湾镇、柳毛湾镇等7 个乡镇，配套基础设施工程建设位于沙湾市商户地乡、柳毛湾镇、老沙湾镇。项目公司在市场驱动和政府引导下，从沙湾市自然资源局流转85708.65 亩农用地，土地流转的期限为 28 年，项目公司计划项目建成前交清土地流转费，安集海镇、老沙湾镇、良种场、柳毛湾镇、北沙区、商户地乡、四道河子镇、乌兰乌苏镇土地租赁单价为 456元/（年·亩），大泉乡、金钩河镇土地租赁单价为 415 元/（年·亩），28 年土地流转费 109151.08 万元。\n土地流转至项目单位后，项目单位将连片的优质农田进行统一规划、统一改良，再出租给合作社或农户进行种植。\n改建玛河灌区25km 渠系及配套建筑物：①杨家渠工程：本次工程建设地点位于沙湾市柳毛湾镇，位于县城东北约 60km。工程建设起点位于西岸大渠杨家渠干渠桩号 11+185 处。②蘑菇湖工程：本工程项目区位于沙湾市商户地乡，位于市区东北约 40km。工程建设起点位于蘑菇湖水库进库闸，终点汇入杨家渠 3+800 处，现状为土渠，干渠沿线布置有商东村支渠、聂家村支渠、秦家村支渠及湖西村支渠，现状聂家村支渠、秦家村支渠及湖西村支渠为土渠，商东村支渠为混凝土渠道，现状破损严重，输水能力不满足现状运行要求。","项目为灌区续建配套与现代化改造工程，属非污染型项目，项目本身不会排放水、气、声、固废等污染物。项目建成后，有利于提高当地的防渗排涝能力，水域水质将有明显改善。岸边护渠建成以后，更有利于防止水土流失，岸上雨水径流中夹带的污染物质不易直接排入渠道，势必会改善渠道的水质。施工期间合理布置施工运输道路，在项目施工现场定期进行洒水降尘，可有效降低粉尘造成的影响；燃油废气通过加强机械维护、限速、限重等措施进行防治；堆土区覆盖防尘篷布、辅以洒水降尘。施工中设备及车辆的冲洗废水，采用沉淀池处理后，回用于各机械设备及车辆冲洗及洒水抑尘，不外排。生活污水依托租住民房现有排水设施排放。采用低噪声设备、加强机械维护保养、隔声、减震、合理布局、合理安排施工时间、规定运输路线等措施防治噪声对周围环境的影响。杨家渠工程废弃土方拉运至沙湾市柳毛湾镇人民政府指定地点进行土坑回填；蘑菇湖工程弃料在施工完毕后拉运至附近渠道进行低洼处填埋平整处理，，后续处理措施和防治责任由该沙湾市诚服农业发展有限责任公司负责。施工人员生活垃圾运往沙湾市生活垃圾填埋场填埋处理。"]
[3,"三一重能和丰49.9万千瓦风电项目","和布克赛尔蒙古自治县","塔城湘疆新能源发电有限公司","乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司","项目设计安装24台单机容量7.7MW的SI-23077机型风力发电机组，47台单机容量6.7MW的SI-23067机型风力发电机组，总装机规模为49.9万kW。建成后年上网发电量为144284.1万kW·h,年等效满负荷利用小时数为2891h。","(一)严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生废气主要来自场地平整、电缆沟挖填、风机及箱式变基础挖填扬尘，物料堆放、装卸扬尘，车辆行驶的动力起尘，以及施工机械、车尾气及柴油发电机废气。施工期挖掘土方时应定期洒水抑尘；物料应密闭运输，装卸时须采取有效抑尘措施；建筑材料堆场应采取洒水和覆盖等防尘措施，避免在大风天气施工作业，对施工及运输道路应进行道路硬化。施工后期应及时将表土回覆用于生态恢复。施工期场界大气污染物排放须执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准。\n(二)严格落实水污染防治措施。项目施工期产生废水主要为生产废水和施工人员的生活污水。施工产生的泥浆水及施工机械的冲洗废水应经临时沉淀池沉淀后回用于施工环节，严禁外排。施工人员生活污水经临时沉淀池统一收集后，定期清运至和布克赛尔县污水处理厂，严禁外排。\n(三)严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，选用低噪声、低振动施工设备和相应技术，设备定期保养和维护，基坑开挖严禁大爆破，运输车辆严禁使用高音喇叭，减少夜间运输。施工期噪声排放须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。本项目运行期产生噪声主要是风机运转噪声。选用隔音防震型，叶片用减速叶片等技术先进型风机；选择表面光滑、耐氧化的导线和母线，在设备安装时要保证各类接口接触良好；加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统。\n(四)严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生固体废物主要包括土石方，施工人员产生的生活垃圾以及各类建材包装箱袋和设备安装包装物等。施工期固体废物应当按照减量化、资源化、无害化的要求进行分类处理处置，废弃包装箱(袋),统一回收后外卖给废品收购站综合利用，钢筋切割产生的废料及木材切割产生的木屑收集，统一回收后外卖给废品收购站综合利用，严禁随意丢弃。生活垃圾集中收集后交当地环卫部门统一清运至垃圾堆放点。运营期风机检修产生的废旧零件应集中收集后，交厂家进行回收处理，严禁随意丢弃。风机检修产生的危险废物废润滑油、含油手套及抹应统一收集，交由有资质单位进行规范化处置，严禁随意处置。项目产生一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的规定。"]
[4,"塔城地区华强新能源发电有限公司和丰49.9万千瓦风电项目","和布克赛尔蒙古自治县","塔城地区华强新能源发电有限公司","甘肃安卓工程技术有限公司","本项目规划建设风电场容量为49.9MW，拟建设50台单机容量为10MW的风电机组，其中一台限9MW以下功率运行，配套建设50台箱式变压器；","（一）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，从生态保护角度进一步优化施工组织，通过统筹利用现有道路、限定车辆运输路线、严格控制施工作业带宽度、加强挖填施工管理等控制占地影响范围，减少工程临时占地和地表开挖造成的不利影响。施工结束后沥青拌合站作为临时工程应进行拆除，并及时进行生态修复。\n（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工场地四周设置围挡、滞尘防护网，过往车辆采取洒水、限制车速等措施，不得随意向两边拓展或单另开道，减少对土地的破坏、占用。基坑开挖时，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。施工期混凝土拌合站废气，搅拌机应采用脉冲式布袋除尘器除尘，处理后废气各项污染物排放浓度应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）有组织、无组织相关浓度限制。\n（三）严格落实水污染防治措施。项目施工期要做好施工场地周围的拦挡措施，应避开雨天土石方开挖作业，要落实文明施工原则，不外排施工废水，防止施工废水进入附近水体。施工营地应设置移动卫生厕所及防渗污水收集池，施工废水经沉淀池沉淀后循环使用，不得外排；粪便污水排入卫生厕所，及时委托环卫部门清运处理，施工结束后恢复场地原貌。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。\n（五）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，生活垃圾、废包装材料集中收集后拉运至生活垃圾转运站。施工过程中产生的土石方应全部回填，施工结束后应及时进行土地恢复，严禁就地倾倒。施工结束后将混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。运营期产生的检修废油、事故油、废铅蓄电池、废油抹布、风机、箱变检修废油和废油桶应集中收集后交由有资质的第三方进行规范化处置，不得随意丢弃。\n（六）电站服务期满后，拆除的风机组件、废铅蓄电池等应妥善处置，不得随意丢弃。发电场场地内所有建筑物全部拆除后，应进行植被恢复工作。"]