{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":7,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"塔城市建兴新型建材有限公司水泥预制品生产项目","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市Y075北\n（塔城地区消防救援支队培训基地以北约550m）","塔城市建兴新型建材有限公司","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","(一)严格落实大气污染防治措施。加强施工期环境保护管理工作,施工场地周边设置围挡,避免在大风天气时施工，定期对施工道路和施工场地洒水降尘，土方及物料等临时存放和装卸过程须采取防风遮挡或降尘措施。项目运营期产生的无组织废气主要为焊接烟尘、筒仓废气、运输车辆扬尘、砂石料装卸堆放扬尘。在采取焊接烟尘经移动式焊接烟尘集气设备进行处理；水泥通过封闭式绞龙输送至全自动搅拌机；道路定期洒水降尘、运输车辆覆盖篷布；砂石料堆场采取洒水+编织覆盖+围挡措施；仓顶呼吸口自带袋式除尘器等措施后确保厂界无组织颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3排放限值。\n(二)严格落实水污染防治措施。施工期产生的施工废水经过防渗沉淀池沉淀处理后循环利用；生活污水排入市政管网，最终排入塔城市污水处理厂处理。项目运营期产生的生活污水排入市政管网，最终排入塔城市污水处理厂处理；搅拌机及模具清洗废水收集至沉淀设施沉淀处理，沉淀后用于搅拌机清洗或搅拌用水，不外排。\n（三）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准。施工期选用低噪声设备、采取减振措施,合理安排施工时间,确保施工期噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)排放标准。运营期采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类声环境功能区噪声排放限值。\n(四)严格落实固体废物污染防治措施。施工期建筑垃圾优先回收利用,不能回收利用的由施工单位统一清运至当地建筑垃圾填埋场填埋；生活垃圾由施工单位清理后运至当地垃圾填埋场处理。项目运营期产生的生活垃圾经垃圾收集设施收集后委托环卫部门清运处置；水泥筒仓除尘器收集的粉尘直接通过除尘器振动落回仓内；移动式焊接烟尘集气设备收集灰运至一般固废填埋场进行填埋；沉淀设施产生的沉渣和模具残渣及残次品销毁后送至一般固废填埋场处理。一般工业固废须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关要求。","无"]
[2,"塔城市装备制造聚集区水厂及配套管网建设项目（塔城市城乡一体化供水工程）","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市阿不都拉乡阔涅阔梅村；净水厂位于塔城市阿西尔乡上一棵树村","塔城市住房和城乡建设局","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生的废气为主要为施工扬尘，施工过程中严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期采取设置围挡、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等污染防治措施，避免在大风天气时施工，施工过程中使用的易扬尘材料采取密闭贮存措施。项目运营期无工艺废气产生。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目施工期产生的废水为施工废水及生活污水，施工废水经隔油沉淀池处理后循环使用，生活污水依托现有生活污水处理设施处理。运营期项目无生产废水，生活污水经下水管网排入塔城市污水处理厂处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备、采取减振措施，合理安排施工时间，施工期噪声排放满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12 348-2008）中2类声环境功能区噪声排放限值。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生的固废为建筑垃圾、生活垃圾，施工期建筑垃圾优先回收，不能回收利用的及时运至当地城市管理部门指定地统一处理；生活垃圾集中收集，定期清运至当地生活垃圾填埋场填埋。运营期污泥经车辆直接拉运，交由环卫部门统一处理，不在净水厂贮存；废包装袋由企业回收，自行出售给废品收购站；化验室废液密闭桶装在化验室内危险废物贮存库贮存，定期交由资质单位处置。危险废物贮存、运输、转移执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》中的相关标准要求。\n（五）落实生态环境保护措施。施工期严格控制占地面积，禁止在施工场地外随意行车、乱碾乱压，尽量减少扰动面积。加强水土流失预防和管理工作，对场地采取平整、压实等措施防止水土流失。工程结束后，及时对临时占地区域进行平整、恢复，使占地造成的影响逐步得以恢复。","无"]