{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"沙湾市哈拉干德工业区东侧II-2号建筑用砂石矿建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市","石河子市鑫睿玮烨矿业有限公司沙湾分公司","乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司","（一）生态环境保护措施。施工期合理规划占地面积，尽量避让植被较多的区域，严格控制施工作业带宽度。工程采取分层开挖、分层回填的方式，表土和其他土石分别堆放，对已开挖回填区域进行洒水降尘，地表恢复，防止水土流失。严禁随意丢弃污染物，施工结束后及时恢复地貌原状，减少水土流失。项目在建设过程中，严格落实各项管理规定，不得对项目所在区域生态环境和环境质量造成影响。运营期选择合理的边坡参数，严禁超挖采场坡底开采到临近最终边坡时采取必要的调整边坡角等措施，按设计确定的宽度预留安全、运输平台，在开采境界外设置截水沟，在各开采水平安全平台上设置排水沟，矿区在道路和地面修建时，预设排水沟、截洪沟，减少水土流失。\n（二）大气污染防治措施。施工期大气污染源主要为施工扬尘、道路建设扬尘，运输、装卸、堆放的扬尘，施工机械车辆等产生的尾气等。施工期加强管理，文明施工；施工作业面采取洒水降尘措施，临时堆场采取防尘网遮盖、洒水等措施；施工现场运输车辆低速慢行，不得超载，易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物；使用符合国家标准的柴油并加强机械、车辆的维护。运营期大气污染源主要来自于开采产生的粉尘，矿石筛分产生的粉尘，成品砂堆场、废石堆放场及表土堆放场在大风天气下产生的扬尘、道路运输扬尘以及机械燃油废气等。开采粉尘采取喷雾洒水降尘、采用湿法开采、大风天气不得生产、分区分片开采等减缓措施；运输扬尘采用洒水对道路进行充分预湿，采取苫盖篷布并对车辆进行冲洗等减缓措施；筛分上料输送带做密闭处理；卸料在半密闭空间进行，卸料口上方设置水喷雾设施，砂石料从传送带进入筛分机时同时添加大量的水对砂石料进行清洗；对成品砂堆场、废石堆放场及表土堆放场采取设置防风抑尘网，用苫盖遮挡，对堆场喷雾洒水降尘，对车辆进行冲洗等减缓措施；采用优质、污染小的燃油；定期检查、维修，确保车辆各项环保指标均符合尾气排放要求。\n（三）水污染防治措施。施工期设备及运输车辆冲洗废水经防渗沉淀池沉淀后回用。运营期洗砂废水、车辆冲洗废水经防渗沉淀池沉淀后回用，不外排；施工期和运营期员工产生的生活污水排入防渗化粪池，满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的三级标准后，定期拉至附近乡镇污水处理厂处置。\n（四）噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强机械设备检查、维护和保养。加强施工场地管理，合理安排施工时间，噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，加强施工人员个人防护，给高噪声设备操作人员配备耳塞、耳罩等防护用具，严格落实劳动保护。\n（五）固体废物污染防治措施。施工期生活垃圾设垃圾桶收集，定期拉运至就近垃圾填埋场处理；建筑垃圾尽量回收利用，实现资源化。运营期筛分产生的废砂石及时运至废石堆放场，用于回填筑坡；剥离产生的表土及时运至废土堆放场，用于矿坑回填后的覆土；沉淀池泥渣定期清掏，临时贮存于废石堆放场，用于回填采坑；项目生活垃圾设垃圾桶收集，定期拉运至就近垃圾填埋场处理；机修废料暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。","无"]
[2,"沙湾市宁家河东侧2号建筑用砂石矿建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市","石河子市鑫睿玮烨矿业有限公司沙湾分公司","乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司","（一）生态环境保护措施。施工期合理规划占地面积，尽量避让植被较多的区域，严格控制施工作业带宽度。工程采取分层开挖、分层回填的方式，表土和其他土石分别堆放，对已开挖回填区域进行洒水降尘，地表恢复，防止水土流失。严禁随意丢弃污染物，施工结束后及时恢复地貌原状，减少水土流失。项目在建设过程中，严格落实各项管理规定，不得对项目所在区域生态环境和环境质量造成影响。运营期选择合理的边坡参数，严禁超挖采场坡底开采到临近最终边坡时采取必要的调整边坡角等措施，按设计确定的宽度预留安全、运输平台，在开采境界外设置截水沟，在各开采水平安全平台上设置排水沟，矿区在道路和地面修建时，预设排水沟、截洪沟，减少水土流失。\n（二）大气污染防治措施。施工期大气污染源主要为施工扬尘、道路建设扬尘，运输、装卸、堆放的扬尘，施工机械车辆等产生的尾气等。施工期加强管理，文明施工；施工作业面采取洒水降尘措施，临时堆场采取防尘网遮盖、洒水等措施；施工现场运输车辆低速慢行，不得超载，易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物；使用符合国家标准的柴油并加强机械、车辆的维护。运营期大气污染源主要来自开采产生的粉尘，矿石筛分产生的粉尘，成品砂堆场、废石堆放场及表土堆放场在大风天气下产生的扬尘、道路运输扬尘以及机械燃油废气等。开采粉尘采取喷雾洒水降尘、采用湿法开采、大风天气不得生产、分区分片开采等减缓措施；运输扬尘采用洒水对道路进行充分预湿，采取苫盖篷布并对车辆进行冲洗等减缓措施；筛分上料输送带做密闭处理；卸料在半密闭空间进行，卸料口上方设置水喷雾设施，砂石料从传送带进入筛分机时同时添加大量的水对砂石料进行清洗；对成品砂堆场、废石堆放场及表土堆放场采取设置防风抑尘网，用苫盖遮挡，对堆场喷雾洒水降尘，对车辆进行冲洗等减缓措施；采用优质、污染小的燃油；定期检查、维修，确保车辆各项环保指标均符合尾气排放要求。\n（三）水污染防治措施。施工期设备及运输车辆冲洗废水经防渗沉淀池沉淀后回用。运营期洗砂废水、车辆冲洗废水经防渗沉淀池沉淀后回用，不外排；施工期和运营期员工产生的生活污水排入防渗化粪池，满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的三级标准后，定期拉至附近乡镇污水处理厂处置。\n（四）噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强机械设备检查、维护和保养。加强施工场地管理，合理安排施工时间，噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，加强施工人员个人防护，给高噪声设备操作人员配备耳塞、耳罩等防护用具，严格落实劳动保护。\n（五）固体废物污染防治措施。施工期生活垃圾设垃圾桶收集，定期拉运至就近垃圾填埋场处理；建筑垃圾尽量回收利用，实现资源化。运营期筛分产生的废砂石及时运至废石堆放场，用于回填筑坡；剥离产生的表土及时运至废土堆放场，用于矿坑回填后的覆土；沉淀池泥渣定期清掏，临时贮存于废石堆放场，用于回填采坑；项目生活垃圾设垃圾桶收集，定期拉运至就近垃圾填埋场处理；机修废料暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。","无"]
[3,"托里县庙尔沟镇金塔区商砼站单180线建设项目扩建二期","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县庙尔沟镇金塔区","托里县亿特新材料科技有限公司","乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司","((一)严格落实大气污染防治措施：项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，本项目施工期主要为设备安装，施工时间较短。提高施工现场管理水平、规范施工工序；加强对施工车辆的检修和维护；运输车辆采取加盖篷布、覆盖防尘网等措施，确保施工期废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。运营期搅拌楼密闭，运输道路硬化，采取洒水降尘等措施，同时原料输送采用封闭传送带廊，砂石料堆体采取篷布苫盖，并定期洒水，粉料筒仓呼吸粉尘经自带脉冲反吹布袋除尘器处理后排放，确保粉尘满足《水泥工业污染物大气排放标准》（GB4915-2013）中的无组织排放监控点浓度限值。\n（二）严格落实水污染防治措施：施工期废水主要为施工人员产生的生活污水。项目施工期不设置施工用地，施工人员如厕依托庙尔沟新镇已建的公厕。运营期搅拌机清洗废水、运输车辆清废水经三级沉淀后上清液返回生产工序使用，不外排，职工均为当地人员，不在厂区内食宿，职工如厕依托东北约300m处的庙尔沟新镇已建的公厕。\n（三）严格落实噪声污染防治措施：项目施工期通过采取合理安排施工时间，优化工艺流程，对生产设备采取减震措施，采用低噪声机械；对设备进行维修保养；合理安排高噪声施工机械的使用时间，减少夜间施工，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值。运营期选用低噪声设备，高噪声设备集中布置，作业人员佩戴耳塞、耳罩，采取基础减震、噪声衰减等措施，确保厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准.\n（四）严格落实固体废物污染防治措施：施工期固体废物主要为设备废弃包装材料及施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾由垃圾箱收集，定期交由环卫部门处理，设备废弃包装材料集中收集后出售给当地废品回收站。营运期除尘器收集除尘灰及沉淀池沉渣均收集后回用于生产；废润滑油及废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置；生活垃圾依托一期工程已建分类收集装置进行收集后由环卫部门统一清运。\n","无"]
[4,"国家电投塔城250MW/1000MWh储能配套1000MW\n风电项目移动型混凝土搅拌站工程","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县","新疆源景建筑工程有限公司","新疆水科安环工程咨询有限公司","（1）大气污染防治措施。项目设置2条混凝土生产线，本项目设置2条混凝土生产线，每条生产线各配有1套搅拌设备，生产设备为先进的成套搅拌设备，搅拌设备位于密闭搅拌楼中，搅拌机内自带脉冲布袋除尘器，内部形成封闭的除尘系统进行除尘。物料搅拌过程产生的粉尘经搅拌机自带的脉冲布袋除尘器处理后，在搅拌楼顶部通过密闭管道连接后由1根15m高的排气筒（DA001）排放；水泥、矿粉、粉煤灰等粉料分别通过管道进入筒仓时进料口在筒仓下方，罐装车通过气力输送将水泥、粉煤灰、矿渣粉等送至筒仓（气力输送所需的压缩空气由罐车自带的压缩机提供），此时粉尘会随筒仓里的空气从筒仓顶部的排气孔中排出分别通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气(正压)通过管道吸入散装粉料仓，筒仓粉尘通过脉冲布袋除尘器处理后排放；砂石料堆场采用半封闭结构，物料由篷布覆盖，及时清扫、及时洒水降尘。有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表1排放限值，厂界无组织大气污染物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表3大气污染物无组织排放限值要求。项目运营期食堂油烟拟采用油烟净化装置进行处理，油烟经管道从屋顶排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求。\n（2）水污染防治措施。生产废水经沉淀池处理后，回用于生产，不得外排，生活污水经一体化污水处理设施处理后达《农村生活污水处理排放标准（发布稿）》（DB65/4275-2019）表2中C级标准后用于厂区绿化灌溉。\n（3）噪声污染防治措施。加强噪声源控制，合理布局，选用低噪声设备、采取基础减震、厂房隔音等措施，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中2类标准限值。\n(4)固体废物污染防治措施。本项目营运期固废主要为除尘器收集粉尘、不合格混凝土、沉淀池泥渣，以及生活垃圾，除尘灰、不合格混凝土和沉淀池泥渣定期清理全部回用于混凝土生产；生活垃圾经生活垃圾箱收集后定期委托托里县乌雪特乡环卫部门定期清运处理。一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。项目运营期机械设备日常维修、保养过程中产生的废机油和废油桶属于危险废物，集中收集在危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位处置。危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求执行。                                                                             （5）生态环境保护措施。项目的服务年限为2年，项目在土地使用期满后完成土地复垦，使土地恢复到可利用的状态。","无"]
[5,"沙湾瑞泰化工有限公司硫氢化钠沉淀车间技改项目","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县","沙湾瑞泰化工有限公司","乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司","（一）生态环境保护措施。本项目生产车间已建设完成，主要为在已建车间及场地内新增设备及危险废物贮存间的建设，仅包含少量的设备基础工程，施工时间短，影响范围仅在厂房内，不得对项目所在区域生态环境和环境质量造成影响。\n（二）大气污染防治措施。项目成品贮槽、反应釜均为全封闭设施，车间为封闭式结构，硫氢化钠晶体颗粒较大，产生粉尘较少；成品硫化钠制片后直接包装，在空气中停留时间短，臭气浓度较低。厂界无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。\n（三）水污染防治措施。生活生产废水依托新疆兴泰纤维科技有限公司污水处理站处理后排入新疆银鹰工贸有限公司建设的水回用库内用于绿化沙漠生态环境；生产废水回用于新疆兴泰纤维科技有限公司碱洗塔补水，不排放。\n（四）噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强机械设备检查、维护和保养。加强施工场地管理，合理安排施工时间，噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。\n（五）固体废物污染防治措施。生活垃圾集中收集后，交由环卫部门进行统一处理。碱液废水杂质由专用收集箱（桶）收集后，填埋场填埋。废润滑油等危险废物分类收集暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。","无"]
[6,"塔城市淋林滴灌带厂建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市恰夏镇恩喀德克村东南处","塔城市好利农塑业有限责任公司","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生的废气为主要为施工扬尘，采取设置围挡、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等污染防治措施，避免在大风天气时施工，施工过程中使用的易扬尘材料采取密闭贮存措施。运营期有组织废气主要为造粒、滴灌带、水带、地膜及管件挤出工段产生的非甲烷总烃，非甲烷总烃通过活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置+15m高排气筒处理，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值。运营期产生的无组织废气主要为废旧塑料堆存、装卸、破碎环节产生的粉尘以及生产车间未收集的有机废气，通过堆存过程严格管理、禁止露天堆放；采用湿式破碎法；减少转运环节、合理装卸、降低装卸高度并设置挡板，运输车辆采用篷布遮盖等措施减少粉尘产生；通过关闭门窗加强集气罩收集效率、保证废气治理设施正常运行减少无组织非甲烷总烃排放，采取上述措施厂界无组织排放粉尘、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中排放限值。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目施工期产生的废水为施工废水及生活污水，施工废水经隔油沉淀池处理后循环使用，生活污水依托现有生活污水处理设施处理。运营期主要为生产废水和生活污水，其中清洗废水和湿式破碎机喷淋废水经三级沉淀池沉淀后作为原料清洗水循环使用，车间冷却水经循环冷却水池处理后回用，待生产周期结束后清洗废水、冷却水由吸污车拉运至塔城市生活污水处理厂处理，不外排。生活污水经厂区化粪池暂存，定期拉运至塔城市污水处理厂统一处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备、采取减振措施，合理安排施工时间，施工期噪声排放满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12 348-2008）中2类声环境功能区噪声排放限值。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生的固废为建筑垃圾、废土方、生活垃圾，施工期建筑垃圾主要包括废金属、废钢筋、废弃土方等杂物，由施工单位将废金属、废钢筋等统一回收利用；废弃土方收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运；施工生活垃圾依托现有生活垃圾收集装置。运营期产生的浮渣及泥渣定期清掏，在泥渣干化池自然干化后与泥土及杂质、生活垃圾一同交由环卫部门处理；不合格品及边角料全部返回至破碎工序再次破碎造粒；废滤网在厂区收集后定期外售给物资回收部门；废活性炭、废催化剂、废润滑油分类收集，在危险废物贮存库贮存，定期交由有资质的单位处置。一般工业固体废物须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物在厂区内贮存、运输、转移须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》中的相关标准要求。","项目在新疆法治报进行了两次公示，并在当地公示栏进行了张贴公示。公示期间均没有收到相关环保反馈。"]