{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":7,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"新疆鸿旭浩瑞工业有限公司产品延伸2×10000吨/年特种优质炭黑及尾气综合利用项目","沙湾市哈拉干德工矿产品加工园区化工园区新疆鸿旭浩瑞工业有限公司预留空地上","新疆鸿旭浩瑞工业有限公司","新疆立磐环保科技有限公司","（一）生态环境保护措施。本项目在新疆鸿旭浩瑞工业有限公司厂区内的预留空地建设，厂址周边均为人工生境，为降低项目对区域生态环境影响，采取的措施包括施工期加强管理，施工前建设施工围挡，厂区内留有绿地面积，进行科学合理的生态景观设计，严格保护厂址周边的农业生态系统；本项目的建设不得向外扩张和多占土地，合理布局各生产装置，在施工建设中，为了防止造成水土流失，不得大量扰动地表土层。\n（二）大气污染防治措施。项目依托现有储罐的“大小呼吸”产生的挥发性有机物通过负压密闭管道引至鸿旭浩瑞公司现有洗气塔处理后引至鸿旭浩瑞公司现有焦油蒸馏装置管式炉处理后经1根25m高排气筒排放；将卸车废气和新增储罐的“大小呼吸”产生的挥发性有机物通过负压管道引至鸿旭浩瑞公司现有10t/h蒸汽锅炉处理后经1根25m高排气筒排放。经措施处理后非甲烷总烃去除效率大于97%的要求，满足《石油炼制工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31570-2015）相关要求。项目实施后副产品炭黑尾气作为焦油蒸馏管式炉、工业萘初馏管式炉、工业萘精馏管式炉、改质沥青加热炉燃料，各加热炉配套“低氮燃烧器+SNCR脱硝技术”，废气经处理达标后，满足《石油炼制工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31570-2015）表4特别排放限值；分别通过一根25m高的排气筒排放。项目实施后副产品炭黑尾气作为10t/h蒸汽锅炉、导热油锅炉燃料，各锅炉配套“低氮燃烧+烟气再循环技术”，废气经处理达标后，颗粒物、二氧化硫满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3限值，氮氧化物满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）限值要求，分别经排气筒排放。每条炭黑生产线粉碎、收集工序分别配1套收集滤袋器，收集滤袋器的拦截率为99.99%，废气经处理达标后，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准，分别通过一根23m高的排气筒排放。系统设置吸尘风机，将造粒机出口、提升机、磁选机、产品罐口、包装口炭黑尘吸送到布袋除尘器回收处理；废气经处理达标后，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准，分别通过一根20m高的排气筒排放。\n（三）水污染防治措施。本项目产生的废水主要包括余热锅炉排污、软水制备浓水、工艺水制备系统浓水、循环冷却系统排水、地面冲洗废水、蒸汽冷凝水、办公生活污水等。其中软水制备浓水、循环冷却系统排水主要成分为COD、SS，水质简单，收集后用于公司现有改质沥青装置沥青冷却池补充水；余热锅炉排污、工艺水制备系统浓水、地面冲洗废水、蒸汽冷凝水主要污染物为COD、SS、氨氮、石油类等，收集后送至新建污水处理站，处理达标后作为急冷水补水、地面冲洗水、现有改质沥青装置沥青冷却池补充水等用途；项目办公生活依托鸿旭浩瑞已建办公生活用房，新增生活污水依托已建排水管网，经化粪池预处理后各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；满足园区污水处理厂纳管标准，纳入园区污水处理厂。\n（四）噪声污染防治措施。项目针对泵类采用隔声、减振等降噪措施，对风机采用安装消音、软连接等措施，由声环境预测结果可知，项目对厂界噪声工业声源贡献值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。\n（五）固体废物污染防治措施。项目运行过程中产生的固体废物主要包括废耐火材料、废袋滤器、含铁屑炭黑、废石英砂、废活性炭、废反渗透膜、浮渣和污泥、废包装、废润滑油和生活垃圾。其中废耐火材料由厂家更换并回收；含铁屑炭黑定期作为塑料、橡胶等厂家生产原料外售；废袋滤器、废石英砂、废活性炭、废反渗透膜、浮渣和污泥、废包装收集后定期清运至沙湾市一般固废填埋场处置；废润滑油为危险固废，经危废间暂存后最终交持有危险废物经营许可证的单位处置；生活垃圾依托公司已建生活垃圾收集系统，最终由环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生处置。","已开展公众参与"]
[2,"中佳801井勘探钻探项目","新疆塔城地区沙湾市","中国石油新疆油田分公司勘探事业部","南京国环科技股份有限公司","（一）生态环境保护措施。临时性占地进行合理规划，严格控制占地面积，尽量选择在植被稀少的区域。本项目临时占地期满后，占地单位需对临时占地进行清理，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地，做到工完料净场地清。施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏。井场选址及井场布置严格按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中要求执行。设置“保护野生动植物”等警示牌。严格控制钻井和油气测试作业的占地面积，作业区四周设置彩带控制作业范围。禁止人员及机械车辆进入永久基本农田区域。设置警示标识。加强环保宣传教育，提高保护意识。运输车辆限速行驶，防止交通事故导致的原油泄漏污染永久基本农田。在施工结束后，对转产井在产能开发建设前应另开展环境影响评价工作，对废弃井的施工场地应对项目区域不再使用的各项临时建（构）筑物和基础设施应全部拆除，对井场临时占地进行平整，恢复原有地貌。竖井一般采用井盖封堵、分段回填和全井筒回填，斜井和平硐一般采用密闭填充开展封井回填。充分利用前期已收集的弃土覆盖于井场表层，覆盖厚度根据植被类型和场地用途确定。试气结束后视试气结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。\n（二）大气污染防治措施。尽量利用现有公路网络；沙尘天气加大洒水频次。运输车辆进入施工区域，应以中、低速行驶；钻井材料集中堆放，下垫上盖，防止起尘。定期对钻机、柴油发电机等设备进行维护。禁止焚烧原油、废油及各类废弃物，防止产生废气污染。试油期采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，烃类机泵采用无泄漏屏蔽泵。试油期对各井场的设备、阀门等进行定期的检查、检修，以减少跑、冒、滴、漏的发生，消除事故隐患，防止油气泄漏进入大气环境。一旦发生泄漏事故，紧急切断油、气源，从而最大限度地减少烃类及油的排放量。试油期产生的伴生气含量较少且不稳定，经排气管线充分燃烧后排放。\n（三）水污染防治措施。试油期产生的洗井废水进入罐车拉运至六九区污水处理站进行处理，处理达标后全部回注地层，不外排。试油期产生的压裂返排液进入罐车拉运至六九区污水处理站进行处理，处理达标后全部回注地层，不外排。生活营地设临时储集池（具备防渗）用于收集生活污水，收集后运至克拉玛依市第二污水处理厂处置。对井场进行分区防渗。钻井时采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返回至地面，分隔疏松地层和水层。钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，对产生的洗井废水、压裂返排液、钻井岩屑、沾油废防渗膜严格管理，禁止乱排。\n（五）噪声防治措施。施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。\n（六）固体废物污染防治措施。水基钻井岩屑暂存水基岩屑储罐，委托岩屑处置单位拉运后综合利用。油基钻井岩屑采用油基岩屑储罐进行收集，待储罐盛满后委托有相应危废处理资质的单位进行拉运处置。施工结束后清理场地时产生的未沾油防渗膜由施工单位集中回收利用，沾油废防渗膜、废机油、废油桶分区暂存于场内危废暂存点，委托有相应危废处置资质的单位拉运处置。落实危险废物管理制度。按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（2021年12月22日）相关要求。建立健全危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处理全过程的污染环境防治责任制度。禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。落实危险废物管理计划制度。按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。落实危险废物识别标志制度。按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）等有关规定，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处理危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。","无需开展"]