{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"石锋1井勘探钻探项目","新疆塔城地区沙湾市","中国石油新疆油田分公司勘探事业部","新疆创青晨环保科技有限公司","（一）生态环境保护措施。选址尽量避开植被密集区域；严格划定路线，尽量缩短道路长度，减少道路绕行，采用“一”字型作业法，减少占地；禁止乱辗乱轧；确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响；严格控制占地，严格规定各类工作人员的活动范围；建设单位按照相关要求办理临时占地经济补偿协议；合理安排施工时间，避免大风天气施工；提高施工效率，缩短施工时间；施工土石方加盖防尘网，做好洒水工作；完井后施工机械、设备及时撤离，废水和固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留；施工结束后及时对场地进行清理、平整并压实。\n（二）大气污染防治措施。使用符合国家标准的合格油品作为燃料，加强施工设备和车辆的维护和保养；试油期产生的伴生气含量较少且不稳定，不具备回收利用条件，必须经排气管线充分燃烧后排放，严禁不燃烧排放；加强车辆管理；对易起尘物料在运输和存放时加盖遮盖物，合理安排施工时间，避免大风天气作业；柴油采用密闭储存；加强采出液储罐管理、采取密闭装载方式。水基钻井岩屑和油基钻井岩屑进罐收集后及时转运，不在井场长期贮存。\n（三）水污染防治措施。井场进行分区防渗，防止污染土壤；生活污水经临时防渗储集池收集和暂存，由吸污车拉运至石河子市污水处理厂；试油废水（洗井废水和压裂返排液）收集至专用储罐后由罐车拉运至采油一厂车89处理站处理；加强施工单位和运输车辆管理，严禁废水随意排放和倾倒；严格依照相关规范要求进行套管试压，各层套管固井水泥应返至地面，保证固井质量合格；井口装置结构完整、密封良好，压力级别满足要求，材质满足防腐要求。对产生的废水、固体废物严格管理，及时清理处置，禁止乱排。\n（四）噪声防治措施。施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。\n（五）固体废物污染防治措施。水基钻井岩屑进罐收集后交由岩屑处置单位处置；油基钻井岩屑经钻井液不落地设备处理后进专用储罐储存，最终交由具有相应危险废物处置资质的单位处置；未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油的废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶分区暂存在井场危险废物贮存点，交具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置；危险废物贮存点建设满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）中要求；生活垃圾集中收集在垃圾箱内，交石河子市生活垃圾填埋场处置；危险废物按照相关技术规范进行危险废物识别标志，建立危险废物管理计划、台账，落实危险废物转移联单制度；建立工业固体废物管理台账，签订相关处置协议。","无需开展"]
[2,"塔城国家电投托里升压汇集站220千伏送出工程","新疆塔城地区额敏县和托里县","国网新疆电力有限公司塔城供电公司","新疆鼎耀工程咨询有限公司","（一）生态环境保护措施。塔基开挖时临时堆土采取四周拦挡、下铺上盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。基坑开挖尽量保持坑壁成形完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。在铁塔基础等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失。运行期依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，对于无法通行路段可采用人工巡线或无人机巡线。\n（二）大气污染防治措施。做好施工规划，合理安排土石方临时堆放场地，对临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。对运输粉砂状建筑材料和施工垃圾的车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式，运输车辆的装载量应适当，严禁超载。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。施工完毕后应及时清理施工场地，拆除无用临时建筑设施，对扰动地表进行平整工作。\n（三）水污染防治措施。施工营地生活区设置移动环保厕所及防渗污水收集池，营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池，粪便污水排入移动环保厕所，均拉运至就近生活污水处理系统统一处理。\n（四）噪声防治措施。施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施。加强施工场地管理，避免在同一地点同时安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。运行期加强站内电气设备的日常维护，避免设备异常噪声排放以减少噪声对站区环境的影响。加强对线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。\n（五）固体废物污染防治措施。施工过程中产生的包装袋和废旧材料由施工单位统一回收；塔基施工多余土方全部用于塔基垫高或护坡，严禁随意倾倒；生活垃圾及时清理并集中存放，统一由汽车运至就近垃圾转运站统一处理。       （六）电磁污染防治措施。线路选线避开密集居民区，经过公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员曝露在电磁场中的时间；做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。本项目建成运行后产生的工频电场、工频磁场能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)标准要求限值。"]
[3,"塔城陆心升压汇集站220千伏送出工程","新疆塔城地区额敏县","国网新疆电力有限公司塔城供电公司","新疆鼎耀工程咨询有限公司","（一）生态环境保护措施。塔基开挖时临时堆土采取四周拦挡、下铺上盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。基坑开挖尽量保持坑壁成形完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。在铁塔基础等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失。运行期依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，对于无法通行路段可采用人工巡线或无人机巡线。\n（二）大气污染防治措施。做好施工规划，合理安排土石方临时堆放场地，对临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。对运输粉砂状建筑材料和施工垃圾的车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式，运输车辆的装载量应适当，严禁超载。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。施工完毕后应及时清理施工场地，拆除无用临时建筑设施，对扰动地表进行平整工作。\n（三）水污染防治措施。施工营地生活区设置移动环保厕所及防渗污水收集池，营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池，粪便污水排入移动环保厕所，均拉运至就近生活污水处理系统统一处理。\n（四）噪声防治措施。施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施。加强施工场地管理，避免在同一地点同时安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。运行期加强站内电气设备的日常维护，避免设备异常噪声排放以减少噪声对站区环境的影响。加强对线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。\n（五）固体废物污染防治措施。施工过程中产生的包装袋和废旧材料由施工单位统一回收；塔基施工多余土方全部用于塔基垫高或护坡，严禁随意倾倒；生活垃圾及时清理并集中存放，统一由汽车运至就近垃圾转运站统一处理。       （六）电磁污染防治措施。线路选线避开密集居民区，经过公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员曝露在电磁场中的时间；做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。本项目建成运行后产生的工频电场、工频磁场能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)标准要求限值。"]
[4,"沙湾南湾变电站二期扩建110kV输变电工程","新疆塔城地区沙湾市","国网新疆电力有限公司奎屯供电公司","中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司","一、电磁环境保护措施\n（1）加强运行期间的环境管理工作，确保变电站各项污染防治设施正常、稳定、持续运行。\n（2）加强运行期间的环境监测工作，及时发现问题并按照相关要求进行处理。\n（3）在高压线路杆塔设立警示标识，加强对当地群众的有关高压输电方面的环境宣传工作，帮助群众建立环境保护意识和自我安全防护意识。\n二、声环境保护措施\n（1）本项目拟扩建南湾110kV变电站，站内主要噪声源为主变压器，设备采用低噪声设备并且在站区居中布置，变电站设置实体围墙，可起到隔声作用。经类比预测变电站站界噪声可满足评价标准。\n（2）输电线路满足架设高度，架空线路沿线声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求。\n三、固体废物保护措施\n变电站正常运行期间无值班值守人员。主变压器事故状态下产生的事故油经事故油池收集，随后池内大部分油经真空净油机净化后回输进变压器内回收利用，无法利用的少量废油泥及油污水由具有相应危险废物处置资质的专业公司回收。变电站产生的废铅蓄电池属危险废物，由具有相应危险废物处置资质的单位进行回收处置，确保废旧铅蓄电池得到合法处理处置。\n四、水环境保护措施\n南湾110kV变电站为无人值守站，平时偶尔有1人值班，值班人员在值守期间所产生的生活污水量少，已有的化粪池能够满足工作人员生活废水处理要求。值班人员的生活污水经化粪池处理排入收集池，定期由吸粪车吸走。\n五、环境风险防范措施\n本项目拟扩建的南湾110kV变电站为已建站，前期已设有油污排蓄系统，变电站建有一座容积24.7m3的主变压器事故油池，容积能满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中6.7.8条的规定要求，主变压器事故状态下产生的事故油水混合物将渗过卵石层并通过排油槽到达集油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。然后经过真空净油机将油水进行净化处理，去除水份和杂质，油可以回收利用。\n事故油池的设计根据《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规范设置，具有防腐防渗等功能，密闭时设置呼吸孔，安装防护罩，防治杂质落入；在发生主变压器泄漏绝缘油事故时，泄漏绝缘油流入主变下的集油坑，并通过排油管排入事故油池，事故油池将油水分离处理，分离后的油大部分可回收利用，不可利用的少量废油交由有资质的专业公司回收。事故油运输过程中应采用密闭容器进行转运，防止倾倒、溢流。","无需开展"]
[5,"华能塔城地区托里县50万千瓦风电项目110千伏升压站项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县境内","华能托里风力发电有限公司","新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司","（一）生态环境保护措施。尽量减少占地范围，减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围；减少地表开挖裸露时间，临时占地区域，施工结束后清理平整，对扰动区域适当洒水增湿，播撒草籽，使其恢复为原有地貌。避免因本项目建设造成区域植被破坏，水土流失。各类临时占地按要求落实到位、植被恢复措施有效\n（二）大气污染防治措施。加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放。施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施。对裸露地面进行覆盖。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧，运营期食堂设置油烟净化器\n（三）水污染防治措施。施工期和运营期生活污水排入预处理池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及修改单中三级标准，定期拉运至托里县污水处理厂。\n（四）噪声防治措施。施工期尽可能将高噪声源强施工机具布置在永久占地内；定期对施工设备进行维护；避免高噪声设备同时施工；基础施工集中在昼间进行，禁止夜间施工。运营期升压站首选低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置。\n（五）固体废物污染防治措施。施工期及时做好迹地清理；生活垃圾及建筑垃圾分别收集后委托环卫部门清运处置；包装袋由施工单位统一回收，综合利用。运营期生活垃圾在110 千伏升压汇集站内统一收集，定期运送到周边乡镇垃圾中转站转运，统一处置； 110 千伏升压汇集站产生的危险废物（ 废铅蓄电池、废变压器油、含油抹布和废手套）集中分类收集至危废舱暂存，定期交由有资质单位处置；\n（六）电磁污染防治措施。升压站首先优良设备， 在总平面布置上， 按功能分区布置；做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入升压站或靠近带电架构；建设单位应设立一名兼职的环保工作人员，负责运行期间的环境保护工作；对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。\n（七）风险：事故油坑和事故油池采取防渗措施，站内事故油坑、事故油池设置和运行管理需要满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）规定。","无需开展"]