{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"和布克赛尔县全鑫商砼有限公司移动式商混站三一风电建设项目","和布克赛尔蒙古自治县","和布克赛尔蒙古自治县全鑫商砼有限公司","乌鲁木齐市新晨环宇环境保护咨询有限公司","新建移动商混站1座，包含混凝土180生产线2条，建筑面积约660m2；原料堆场一座，建设面积约1200m2；员工办公生活区及相关配套设施，建设面积约1000m2。","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染主要是扬尘和燃油机械废气。施工过程中应严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期场地四周设置围挡、滞尘防护网、过往车辆洒水、道路硬化、运输物料遮盖等措施，同时选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，加强运输车辆尾气管控，确保施工工地做到的“六个百分之百”。施工期大气污染物排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。运营期大气污染物主要为筒仓、运输、堆场、装卸、搅拌过程产生的颗粒物。粉料筒仓（水泥、粉煤灰）呼吸颗粒物经布袋除尘器处理后通过仓顶排放。项目运营期原材料堆场、搅拌、骨料输送等工序应采取全封闭结构、洒水抑尘等措施，确保有组织颗粒物排放浓度达到《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013中的无组织排放监控点浓度限值，厂界颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表3无组织排放限值。\n（二）严格落实废水污染防治措施。施工期的施工废水集中收集经沉淀后回用于洒水抑尘，不外排。生活污水排入本项目新建移动环保厕所，收集后使用吸污车定期拉运至和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇污水处理站处理。运营期\n生产废水经沉淀池处理后排入蓄水池中循环使用，不外排。生活污水排入厂区防渗化粪池后，使用吸污车定期拉运至和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇污水处理站处理。\n（三）严格落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减振等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值。尽量选用低噪声设备，定期对设备进行养护，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期间固体废弃物主要为施工垃圾和施工人员的生活垃圾。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则对建筑垃圾进行综合利用，多余建材及时清运到建筑垃圾填埋场处置。生活垃圾集中收集，由环卫部门清运。运营期固体废弃物主要是布袋收集粉尘、沉淀池底泥、检测试块、设备维修产生的废润滑油和生活垃圾。袋式除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣应集中收集后全部回用于生产，严禁乱排乱放。生活垃圾交由就近的环卫站，最终由环卫部门处理。检测试块集中收集，交由环卫部门统一送至工业固废填埋场处理。废润滑油、废油桶、含油抹布应集中收集后，委托有资质的单位进行规范化处置。其收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求。你公司需规范记录各类固体废物处置台账。"]
[2,"申能和丰1#220kV送出工程及申能和丰2#220kV送出工程","和布克赛尔蒙古自治县","申能和布克赛尔蒙古自治县新能源发电有限公司","新疆鼎耀工程咨询有限公司","本项目由申能和丰1#220kV送出工程、申能和丰 2#220kV送出工程两条送出线路组成，起点分别位于申能和丰1#220kV升压汇集站、申能和丰2#220kV送出工程，终点均位于塔城750kV变电站，全线新建铁塔287基，其中单回路直线塔232基，单回路耐张塔54基，双回路终端塔1基，路径总长度为99km，其中44km线路并行架设，杆塔中心间距为45～50m。","（一）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，从生态保护角度进一步优化施工组织，通过统筹利用现有道路、限定车辆运输路线、严格控制施工作业带宽度、加强挖填施工管理等控制占地影响范围，减少工程临时占地和地表开挖造成的不利影响。施工结束后及时进行生态修复。\n（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工场地四周设置围挡、滞尘防护网，运输车辆应加盖篷布或密闭，采取洒水、限制车速等措施，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。\n（三）严格落实水污染防治措施。项目施工期应做好施工场地周围的拦挡措施，应避开雨天土石方开挖作业，要落实文明施工原则，不外排施工废水，防止施工废水进入附近水体。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。\n（五）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，生活垃圾集中收集后拉运至生活垃圾转运站。施工过程中产生的土石方回填，施工结束后及时进行土地恢复，严禁就地倾倒。施工结束后将混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。运营期产生的生活垃圾集中收集后，就近运至垃圾收集站处理，绝缘子串交由原厂处置，不得随意丢弃。\n（六）做好电磁环境管控。线路跨越公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。确保运营期电磁环境影响值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值。"]
[3,"乌苏市旭森农业发展有限公司扩建项目","乌苏市","乌苏市旭森农业发展有限公司","湖南森轩环境评估有限公司","新建烘干塔、锅炉房、库房及其他设施，购置安装年烘干1.5万吨玉米烘干设备及配套相关附属工程。","（一）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，从生态保护角度进一步优化施工组织，通过执行“三分一回填”、表土剥离、合理规划施工期、控制临时占地等措施，减少工程临时占地和地表开挖造成的不利影响。施工结束后及时进行生态修复。\n（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工场地四周设置围挡、雾炮降尘，出入车辆采取冲洗措施，施工现场地面硬化，渣土车辆密闭运输，基坑开挖时，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。运营期严格落实脱硝、脱硫、除尘措施，确保达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉规定的大气污染物特别排放限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。项目需安装在线监测设备，并组织验收通过后投产使用。\n（三）严格落实水污染防治措施。项目施工期应做好施工场地周围的拦挡措施，应避开雨天土石方开挖作业，要落实文明施工原则，不外排施工废水，防止施工废水进入附近水体。运营期生活污水经防渗化粪池处理后拉运至乌苏市净水源污水处理有限公司处理。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。运营期采取选用优质低噪声设备、加厚设备基底、设备缓冲器、定期检查、及时对设备保养和维修等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。\n（五）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，生活垃圾集中收集后拉运至生活垃圾转运站。施工过程中产生的土石方回填，施工结束后及时进行土地恢复，严禁就地倾倒。施工结束后将混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、玉米杂质、脱硫石膏、除尘器收集尘、灰渣、废润滑油。生活垃圾应集中收集后，就近运至生活垃圾转运站，严禁随意丢弃；玉米杂质、脱硫石膏、除尘器收集尘、灰渣及时清理转运。废润滑油应集中收集后交由有资质的第三方进行规范化处置，不得随意丢弃。"]
[4,"乌苏市杉禾大型智能化玉米果穗烘干种子加工建设项目","乌苏市","新疆杉禾种业有限公司","湖南森轩环境评估有限公司","新建1000吨/批果穗烘干塔2套，1条剥皮加工生产线，1条脱粒清选生产线，1条玉米烘干生产线，1条预清吨包生产线，仓储设施，新建办公室及配套附属用房等。","（一）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，从生态保护角度进一步优化施工组织，通过执行“三分一回填”、表土剥离、合理规划施工期、控制临时占地等措施，减少工程临时占地和地表开挖造成的不利影响。施工结束后及时进行生态修复。\n（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工场地四周设置围挡、雾炮降尘，出入车辆采取冲洗措施，施工现场地面硬化，渣土车辆密闭运输，基坑开挖时，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。运营期严格落实脱硝、脱硫、除尘措施，确保达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉规定的大气污染物特别排放限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。项目需安装在线监测设备，并组织验收通过后投产使用。\n（三）严格落实水污染防治措施。项目施工期应做好施工场地周围的拦挡措施，应避开雨天土石方开挖作业，要落实文明施工原则，不外排施工废水，防止施工废水进入附近水体。运营期生活污水经防渗化粪池处理后通过排水管网排入乌苏市生活污水处理厂处理。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。运营期采取选用优质低噪声设备、加厚设备基底、设备缓冲器、定期检查、及时对设备保养和维修等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。\n（五）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，生活垃圾集中收集后拉运至生活垃圾转运站。施工过程中产生的土石方回填，施工结束后及时进行土地恢复，严禁就地倾倒。施工结束后将混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。运营期产生的固体废物主要包括玉米皮、玉米芯、清选杂质、除尘器收集粉尘、灰渣、脱硫石膏、生活垃圾、破损包装、废润滑油。玉米皮、玉米芯经集中收集后，由项目区附近的养殖企业拉运至养殖场破碎后作为饲料；清选杂质、除尘器收集粉尘集中收集后外售至当地养殖场；灰渣经集中收集后出售给当地农户用作农肥；脱硫石膏收集后作为建筑材料外售；破损包装经集中收集后外售至物资回收公司生活垃圾在厂区内定点收集后，由乌苏市环卫部门清运处置，严禁随意丢弃；废润滑油应集中收集后交由有资质的第三方进行规范化处置，不得随意丢弃。"]