{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"国网新疆奎屯供电公司110kV崇盘线101-104、107-108、110-112号防覆冰改造项目"," 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市","国网新疆电力有限公司奎屯供电公司","新疆鼎耀工程咨询有限公司","（一）生态环境保护措施。施工期：合理规划、设计施工场地，尽量减少临时占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围，占用的土地应办理临时占地手续，占用草场按国家有关程序办理手续，缴纳草场植被恢复费；塔基开挖时临时堆土采取四周拦挡、下铺上盖的措施，回填后及时整平；在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，播撒草籽恢复植被，以减少水土流失；施工后期对牵张场和施工便道予以土地整治，恢复原地貌及植被。运营期：巡检通行依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，对于无法通行路段可采用人工巡线或无人机巡线。\n（二）大气污染防治措施。施工期：道路及施工场地洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。\n（三）水污染防治措施。施工期：施工废水主要为少量塔基基础养护废水,全部自然蒸发。\n（四）噪声防治措施。施工期：采用低噪声设备，加强维护保养，严格落实操作规程。运营期：加强对线路沿线声环境监测，线路沿线声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应功能区标准。\n（五）固体废物污染防治措施。施工期：施工多余土方用于塔基基础垫层和塔基护坡；可用包装袋统一回收、综合利用；拆除的废旧杆塔及地线由建设单位回收退库。运营期：检修过程中产生的导线、绝缘子、金具等收集带回检修基地后作为废旧物资进行交旧退库回收处理，由建设单位物资管理部门按公司制度统一处置。                                                 （六）电磁环境污染防治措施。运营期：制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。","无需开展"]
[2,"塔城地区沙湾市东湾镇南部山区供水工程","新疆塔城地区沙湾市","沙湾市农村饮水安全工程管理站","新疆盛源祥和环保工程有限公司","（一）生态环境保护措施。严格控制施工占地，划定施工作业范围，采取围栏、彩带围护等措施限定工程占用与扰动范围。敷设输水管线时，根据实际管径大小尽量缩小施工作业带范围，缩短占用时间，最大限度地降低对区域地表植被及土壤的破坏，减轻对区域生物数量、生物量损失，不对生态系统完整性和生物多样性造成明显影响；施工原材料、施工机械均集中堆放，施工营地远离水源保护区、天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区布设；缩短弃渣的堆存时间，定期拉运至政府指定的弃渣场处置，不乱堆乱放；加强对施工人员进行生态保护宣传，严禁捕捉鱼类，禁止向红线区管控范围内排放废水、弃渣等。\n（二）大气污染防治措施。施工期间对于施工场地进行定期洒水降尘；对项目施工区域内堆放的临时土石方及弃土采取防尘布覆盖措施，保证覆盖率；施工弃渣待施工结束后及时清运至当地弃渣场处置；施工原材料运输时尽量避免敞开式运输，运送建材的车辆保持完好，不得超载和装载过满运输，控制车速，保证运输过程不散落；施工期间注意车辆维修保养，以减少汽车尾气和扬尘对附近区域环境的影响；开挖沟槽过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度：对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘：回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬；在管线施工带两侧设置围挡、围护，以减少扬尘扩散；在靠近村庄的施工现场周围设置不低于1.8m高的围挡，以防止施工扬尘对周边环境产生影响。\n（三）水污染防治措施。管道试压废水与作业面清洗废水一并排入临时沉淀池，经过沉淀处理后回用于施工区洒水降尘等，施工期结束后将临时废水处理设施拆除并进行相应的土地恢复和平整；禁止在施工场地内进行车辆和机械设备清洗，以减少车辆及机械设备产生废水对项目区及周边造成的影响；取水头部涉水建筑物施工时，须严控施工作业范围，施工废水及施工人员生活污水须合理处置，不乱排；施工导流期间，不得向导流明渠内排放施工废水、生活污水及弃渣等，确保不对导流明渠内水体造成污染。\n（四）噪声防治措施。施工机械采用低噪声、低振动设备；施工设备定期维修保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施。加强施工车辆管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，在通过居住区附近道路时限制车辆鸣笛。\n（五）固体废物污染防治措施。合理安排施工时序；施工期开挖产生的土石方尽可能综合利用，无法综合利用的弃渣运往政府指定的弃渣场，严禁随意倾倒；车辆运输弃渣时，必须密闭、覆盖，不得沿途撒漏；施工场地禁止进行车辆及机械设备的维修，如需进行车辆机械维修，依托周边维修厂维修，以避免废机油及含油废物产生；施工期间产生的生活垃圾需集中收集至垃圾箱，定期由施工单位拉运处置，严禁随意丢弃。"]
[3,"沙湾市新东旭建材有限公司年产10万吨沥青混凝土、水稳材料生产线建设项目","新疆塔城地区沙湾市","新疆新域矿业有限公司","新疆创驰达工程咨询服务有限公司","\n（一）大气污染防治措施。骨料干燥系统废气采用布袋除尘处理；沥青罐废气、成品出料废气采用活性炭+阻燃过滤棉；粉料仓废气采用布袋除尘器处置；项目筛分在密闭的设备内进行，出气口与集气管道无缝连接后接入布袋除尘器处理；项目沥青设置专用油罐进行储存，每个油罐排气口均与集气管道无缝连接，后引入1套活性炭+阻燃过滤棉吸附处理设施处理后排放；项目拟采取的沥青烟处理工艺为活性炭+阻燃过滤棉吸附，为可行技术，且不会产生液态焦油，处理后沥青烟、苯并[a]芘能达标排放。\n（二）水污染防治措施。项目生产用水主要为砂石料仓库的洒水抑尘用水。项目在砂石料仓库内设供水管线，并设有喷雾设施，生产期间采用连续喷洒方式进行洒水降尘，该部分用水经蒸发等损耗，不产生废水；食堂设1个0.2m³的油水分离器对含油污水预处理，设置1个5m³的化粪池处理生活污水，然后排入市政污水管网；\n（三）噪声防治措施。施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。\n（四）固体废物污染防治措施。项目布袋除尘器收尘、无组织沉降粉尘回用于生产；废布袋除尘器由设备供应商负责更换，换下的废布袋除尘器由供应商运走处置；设置1间5m2的危废暂存间对危险废物（废机油、废弃活性炭、废过滤棉等）收集，后委托有资质单位清运处置；废导热油由设备供应商负责更换，换下的废导热油由供应商运走处置；生活垃圾设置垃圾桶收集后清运至周边垃圾收集点处置，泔水和油水分离器废油脂收集后按当地住建部门要求处置。项目运营期固废均得到妥善处置，固废处置率达100%；危险废物按照相关技术规范进行危险废物识别标志，建立危险废物管理计划、台账，落实危险废物转移联单制度；建立工业固体废物管理台账，签订相关处置协议。（五）危废暂存间围堰和危废暂存间采取重点防渗措施，渗透系数≤10-10 cm/s；沥青罐底部及周边设置1个80m³的围堰池（占地面积160m2，包络5个沥青罐范围，高0.5m）。柴油罐底部设置周边及底部设置1个15m³的围堰池（占地面积30m2，包络柴油罐范围，高0.5m），围堰池底及墙体采取重点防渗措施，采用水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，留存防渗等隐蔽工程的影像资料。","无需开展"]
[4,"申能托里 220kV 送出工程及申能庙尔沟220kV送出工程 ","新疆塔城地区托里县","申能托里县新能源发电有限公司","新疆鼎耀工程咨询有限公司","（一）生态环境保护措施。\n（1）合理规划、设计施工便道及场地，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以减少施工时对周围地表和植被的破坏；\n（2）合理安排施工时间及工序，开挖后尽快进行土方回填，需进行表土剥离区域，做到分层开挖，分层堆放，分层回填；做好施工后的恢复工作；\n（3）施工结束后对塔基临时占地、施工道路等进行场地恢复，在宜林宜草进行撒播草籽或种植灌木，采用乔灌草结合方式恢复生态。\n（二）大气污染防治措施\n（1）加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染，运输采用带篷布的汽车运输，防止运输过程中物料散落造成扬尘；\n（2）对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，道路及施工面集中且有条件的地方宜采取洒水抑尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。\n（三）水污染防治措施\n（1）加强施工机械的维护和保养，防止“跑、冒、滴、漏”，避免泥浆等污染物进入水体，确保污染物质不落地，不得在临河区域内检修机械，施工过程中减少施工机械的使用；\n（2）在跨越河流施工时，禁止在河道内设置施工营地、堆料场、牵张场及垃圾场；禁止将剩余土方倾于河道内或堆弃于河岸；施工完成后，应立即对施工作业面进行地表植被恢复，以减少水土流失对周围水环境的影响。\n（四）噪声防治措施\n（1）避免夜间施工，尽量减少施工噪声对周围居民正常生活的影响；\n（2）施工机械尽量选择低噪声设备，并对高噪声设备采取适当的减振降噪措施。\n(五)固体废物防治措施\n（1）施工期生活垃圾应统一收集后集中处理、建筑垃圾应分类堆放，严禁乱堆乱倒；\n（2）临时土方用于回填及场地平整，严禁随意倾倒，施工完成后及时做好迹地清理工作；\n（3）巡检过程中产生的少量检修固废由运维人员统一收集、集中处理。\n（六）电磁环境保护措施\n（1）线路经过公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电磁辐射对交叉跨越的对象无影响；\n（2）线路经过居民区和非居民区时，应按照有关设计要求提高导线对地最小高度，尽量减少电磁辐射产生的影响；\n做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员靠近带电架构；\n（3）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。","无需开展"]
[]
[5,"沙湾县四道河子镇海明塑料制品厂年产1100吨塑料制品加工项目","新疆塔城地区沙湾市四道河子镇上野地村老庄一巷6号","沙湾县四道河子镇海明塑料制品厂","湖南常顺格利环境评估有限公司","（1）大气污染防治措施。投料、搅拌过程产生的有组织粉尘经集气罩+脉冲除尘器+15米排气筒排放，无组织粉尘需车间密闭，洒水降尘，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。挤出工序产生的非甲烷总烃，生产线均布设在车间内，在热熔挤塑工序设置集气罩，将废气引至一套吸附浓缩-催化燃烧装置处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放，定期检修，提高废气收集效率，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；对周围环境影响较小。\n（2）水污染防治措施。本项目生产用水循环使用不外排；生活污水经防渗化粪池处理后由吸污车定期拉运至沙湾市第二污水处理厂集中处置，生活污水排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准规定限值要求，对周围环境影响较小。\n（3）噪声污染防治措施。尽量选用低噪声设备；风机等均采用性能好，噪声发生源强小和生产效率高的设备。建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入场区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值，对周围环境影响较小。\n（4）固体废物污染防治措施。本项目废包装袋集中收集暂存于一般固废堆存区，定期外售废品回收单位。不合格产品、袋装，暂存于一般固废堆存区，外售废塑料回收企业循环利用。除尘器收集粉尘直接回用于生产；废活性炭、废催化剂、废机油分类分区暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。生活垃圾用生活垃圾桶收集后由环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生处置。","无需开展"]
[6,"新疆托里县成吉思汗山建筑用砂矿建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县","新疆万泰矿业有限公司","核工业二〇三研究所","（一）生态环境保护措施。优化施工布置，控制施工占地，严禁施工材料乱堆乱放，加强对施工人员的宣传教育，场地清表，对占地部分进行恢复；严格控制活动区域，服务期满后对采矿区、矿山道路等所占用的土地进行恢复其原有功能。（二）大气污染防治措施。开采时使用洒水车洒水降尘；装卸过程中降低装卸高度，并洒水抑尘；表土堆场使用防尘网100%遮盖、洒水措施降尘；运输时道路洒水降尘，限制车速，严禁超载，防止撒漏；加强汽车机械设备维护，使用污染物排放少的柴油，合理规划运输路线。\n（三）噪声防治措施。合理安排施工时间，选择低噪声施工设备，定期进行维护和保养；采取减慢车速、禁止鸣笛的措施，合理安排运输时间，维持路面平整度。\n（四）固体废物污染防治措施。本项目开采过程中剥离的表土堆放至表土堆场，并采取遮盖、洒水的降尘措施，最终用于回填；车辆维修拉运至第三方维修厂检修，无危险废物产生，不设置危废暂存间；劳动定员均居住在市区，不在矿山设置办公生活区，无生活垃圾产生。","无需开展"]
[7,"沙湾市博尔通古乡农村安全饮水保障工程","新疆塔城地区沙湾市博尔通古乡","沙湾市水利局"," 新疆东创环保工程咨询有限公司","（一）大气污染防治措施：施工场地设置围挡、洒水降尘，运输物料全覆盖；使用符合国家标准的合格油品作为燃料，严禁大风天气作业；临时堆土场设置防尘网、定期洒水抑尘。运输车辆必须使用密闭或加盖帆布、确保物料装载不超过车厢边缘，避免行驶中颠洒。执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m³）；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。\n（二）水污染防治措施：施工废水经沉淀池处理后回用于洒水降尘，不外排；清水池清洗废水、软水制备系统排污水及生活污水由吸污车运至沙湾科发再生水厂处理；取水首部施工设围堰、导流渠，防止扰动水体；设置防渗收集池，防止地下水渗漏。《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准（取水水源）；《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。\n（三）噪声污染防治措施：选用低噪声设备，限制夜间施工（22:00–06:00禁止作业）；运输车辆限速、禁鸣。执行标准：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。\n（四）固体废物防治措施：建筑垃圾、弃土分类清运至指定填埋场；表土单独堆存，后期用于植被恢复。清水池沉淀池泥沙脱水后，优先用于土地复垦或筑路回填或当地住建部门指定地点填埋；生活垃圾由环卫部门统一清运。\n（五）生态环境保护措施：临时占地11.92hm²，施工后全部复垦；表土剥离30cm单独堆放，后期用于植被恢复；尽量减少对野生动物施工影响，夜间减少强光照射生态保护区域。\n（六）地下水与土壤污染防治措施：加氯间设重点防渗区（防渗系数≤10⁻¹⁰cm/s），建立巡检制度。\n（七）环境风险防范措施 ：建立应急物资库储备相关应急物资；加强取水口水质监测；制定项目突发环境事件应急预案，加强演练。"]
[8,"托里县城西商品混凝土站工程项目","新疆塔城地区托里县","托里县鸿义商砼有限公司","乌鲁木齐云创环安科技有限公司","（一）生态环境保护措施。加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识。施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。优化施工时间，施工期应避免在大风天气施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。在施工完毕后，应按设计要求立即对施工占地开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复。。\n（二）大气污染防治措施。施工期施工场地设置围挡，采用湿法作业，施工现场做到“六个100%”，对施工区及周围道路定期清扫，并洒水抑尘，保持路面湿润，减少粉尘和二次扬尘的产生。对于装运含尘物料的运输车辆必须进行密封运输，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的撒落；运营期柔性网覆盖+堆场三面围挡，喷淋洒水、地面硬化洒水抑尘，汽车运输加盖篷布。砂石输送：皮带机输送，密闭，计量、投料及搅拌均为封闭式，废气经脉冲除尘器处理后15m排气筒排放。仓筒粉尘经脉冲式仓顶除尘器处理达标后排放。\n（三）水污染防治措施。施工期设置移动环保厕所，定期清运。运营期生活污水排入防渗化粪池（容积30m3），最终由吸污车拉运至托里县污水处理厂处理。生产及车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。\n（四）噪声防治措施。施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。运营期从声源设备上进行噪声控制，选取低噪声设备和工艺。经消声、减振、隔断噪声的传播途径，能置于室内的设备全部置于室内。项目搅拌机置于搅拌楼内，空压机置于室内。确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。\n（五）固体废物污染防治措施。施工期产生的生活垃圾和建筑垃圾定期清运。运营期产生的不合格混凝土、沉淀池及清洗浅水池沉渣及除尘器收集的粉尘回用于生产。生活垃圾经统一分类收集后交由环卫部门处理。废机油收集后暂存于危废间，委托有资质单位定期处置。","无需开展"]
[9,"新疆嘉为生态环境科技有限公司自用搅拌站项目","新疆塔城地区沙湾市工业园区西区（哈拉干德工业园区）","新疆嘉为生态环境科技有限公司","新疆东方信海环境科技研究院有限公司","（一）生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，本项目用地性质为临时用地，建设单位须严格按照国家和地方有关法律法规要求办理用地审批手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被。合理规划占地面积，尽量避让植被较多的区域，严格控制施工作业带宽度。项目在建设过程中，严格落实各项管理规定，项目服务期结束后，拆除地面所有建筑物，进行场地平整，基本恢复原有地形地貌，与周边环境相协调，恢复土地原有使用功能。\n（二）大气污染防治措施。项目物料输送采用封闭廊道，搅拌设备位于密闭搅拌楼中，物料搅拌过程产生的粉尘通过布袋除尘器处理后由15m排气筒排放，有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1大气污染物排放限值（20mg/m3）。每个筒仓离地呼吸孔口配套安装滤筒除尘器处理后排放，建设封闭式砂石料场，地面全部硬化，通过采取物料覆盖、洒水降尘、进出车辆经过洗车平台冲洗等抑尘措施减少厂区扬尘，厂界无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放浓度限值。水泥、粉煤灰采用罐车拉运，其他易起尘物料运输须采用苫布覆盖。机械、车辆使用标准汽柴油，加强机械、车辆维护保养，鼓励优先使用新能源货车，非道路移动机械入场前须完成编码登记。\n（三）水污染防治措施。生产废水收集排入沉淀池处理，上清液回用不外排。员工依托主体项目生活区生活，厂区不产生生活污水。\n（四）噪声污染防治措施。采取低噪声设备、对设备采取隔声减振、消声吸声等措施，经过墙壁阻隔、距离衰减后，项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。\n（五）固体废物污染防治措施。项目运营期产生的除尘灰全部回用到生产不外排。沉淀池底废料定期清理，废料中主要固体为砂子和碎石，使用砂石分离设备进行处理后与不合格混凝土全部回用于混凝土的生产。一般工业固废贮存场所应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设。废机油集中收集于危废暂存间（10m2），委托有资质的公司定期处置。危险暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和管理。危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求进行收集、储存和转移。生活垃圾委托环卫部门处理。","无需开展"]
[10,"新疆托里县买斯克孜勒东铜、金多金属矿普查","新疆塔城地区托里县","中国冶金地质总局西北地质勘查院","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","（一）生态环境保护措施。严格控制勘探范围，尽量减少勘探占地，严禁在水源涵养区和水土保持区范围开展破坏植被、土壤的勘探活动。严格按照勘探设计方案划定范围开展勘探活动，合理安排勘探计划和作业时间，勘探采样应加强管理，探槽施工应分层开挖、分层回填，土方就近堆置在探槽附近，并做好水土保持工作，临时表土堆场应100%覆盖，钻探结束后将回填、封孔。勘探期结束后对槽探、钻探扰动区域平整，并进行生态修复。\n（二）大气污染防治措施。对临时堆存的土方采取苫布覆盖，对其余土方堆存点采用洒水降尘的方式降尘。选用优质油品，车辆按照规定路线行驶，物料运输过程密闭运输，同时大风期间不得进行勘探工作。\n（三）水污染防治措施。施工机械冲洗水进入临时沉淀池沉淀处理后循环使用和洒水降尘。钻井液循环系统采用移动式泥浆箱及管道，钻井泥浆循环使用。生活污水收集至防渗化粪池，定期拉运至托里县污水处理厂。\n（四）噪声防治措施。采用低噪声机械设备，施工作业时间合理安排，合理布局，并定期对设备运行情况进行检查，确保设备处于良好的运行状况。\n（五）固体废物污染防治措施。勘探产生的土方堆放在作业点附近，勘探结束后立即回填；钻井泥浆经振动筛、除砂器处理后循环利用，岩屑暂存于场地岩屑池中，自然干化用于周边道路填筑；废润滑油定期交由有资质单位处置;生活垃圾设置垃圾箱（桶）集中收集，定期交由环卫部门拉运至托里县生活垃圾填埋场填埋；危险废物按照相关技术规范进行危险废物识别标志，建立危险废物管理计划、台账，落实危险废物转移联单制度。","无需开展"]
[11,"托里县阿合别里斗乡好风景烘干厂生物质热风炉项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县阿合别里斗乡新林村","托里县阿合别里斗乡好风景烘干厂","乌鲁木齐新晨环宇环境保护咨询有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。运营期生物质热风炉废气经“袋式除尘器+低氮燃烧器”处理后，通过1根20m高排气筒（DA001）排放，确保生物质热风炉废气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉污染物排放浓度限值（颗粒物：20mg/m3；SO2:50mg/m3；NOx：200mg/m3）要求。锅炉房、一般固废间应采取全封闭式结构，确保厂界无组织污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。\n本项目申请污染物总量控制指标为NOx：0.617t/a（有组织），由托里县分局进行调剂。\n（二）严格落实水污染防治措施。运营期不新增废水，无废水排放。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期设备合理布置，选用低噪声设备，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期设备采取减震、隔声措施，合理设置车辆进出通道，运输车辆限速行驶。项目区边界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的限值要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。运营期生物质燃烧灰渣和除尘器收集的粉尘暂存于厂区一般固废间，交由附近村民用于绿化肥料或农田肥料；废布袋集中收集后交由厂家回收；废润滑油临时暂存于危废贮存点，定期交给有危险废物处置资质的单位进行处理，须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。","无需开展"]
[12,"托里县阿合别里斗乡胡尔玛乐畜牧养殖农民专业合作社烘干厂技改项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县阿合别里斗乡玛依勒根村","托里县阿合别斗乡胡尔玛乐畜牧养殖农民专业合作社","乌鲁木齐新晨环宇环境保护咨询有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。运营期生物质热风炉产生的燃烧烟气，分别采用“布袋除尘器+低氮燃烧器”处理后，通过一根20m高排气筒（DA001、DA002）排放，确保生物质热风炉废气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉污染物排放浓度限值（颗粒物：20mg/m3；SO2:50mg/m3；NOx：200mg/m3）要求。锅炉房、一般固废间应采取全封闭式结构，确保厂界无组织污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。\n本项目申请污染物总量控制指标为NOx：1.057t/a（有组织），由托里县分局进行调剂。\n（二）严格落实水污染防治措施。运营期不新增废水，无废水排放。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期设备合理布置，选用低噪声设备，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期设备采取减震、隔声措施，合理设置车辆进出通道，运输车辆限速行驶。项目区边界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的限值要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。运营期生物质燃烧灰渣和除尘器收集的粉尘暂存于厂区一般固废间，交由附近村民用于绿化肥料或农田肥料；废布袋集中收集后交由厂家回收；废润滑油临时暂存于危废贮存点，定期交给有危险废物处置资质的单位进行处理，须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。"]
[13,"托里县阿合别斗乡双湖诚信农民专业合作社烘干厂技改项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县阿合别里斗乡也格孜库勒村","托里县阿合别斗乡双湖诚信农民专业合作社","乌鲁木齐新晨环宇环境保护咨询有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。运营期生物质热风炉产生的燃烧烟气，分别采用“布袋除尘器+低氮燃烧器”处理后，通过一根20m高排气筒（DA001、DA002）排放，确保生物质热风炉废气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉污染物排放浓度限值（颗粒物：20mg/m3；SO2:50mg/m3；NOx：200mg/m3）要求。锅炉房、一般固废间应采取全封闭式结构，确保厂界无组织污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。\n本项目申请污染物总量控制指标为NOx：0.748t/a（有组织），由托里县分局进行调剂。\n（二）严格落实水污染防治措施。运营期不新增废水，无废水排放。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期设备合理布置，选用低噪声设备，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期设备采取减震、隔声措施，合理设置车辆进出通道，运输车辆限速行驶。项目区边界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的限值要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。运营期生物质燃烧灰渣和除尘器收集的粉尘暂存于厂区一般固废间，交由附近村民用于绿化肥料或农田肥料；废布袋集中收集后交由厂家回收；废润滑油临时暂存于危废贮存点，定期交给有危险废物处置资质的单位进行处理，须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。"]
[14,"霍102井勘探钻探项目","新疆塔城地区沙湾市","中国石油新疆油田分公司勘探事业部","中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司","（一）生态环境保护措施。合理规划占地面积，尽量避让植被较多的区域，严格控制施工作业带宽度。对临时占地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁随意丢弃污染物，严禁施工人员捕猎野生动物。施工结束后及时恢复地貌原状。项目在建设过程中，严格落实各项管理规定，不得对项目所在区域生态环境和环境质量造成影响。\n（二）大气污染防治措施。施工现场运输车辆低速慢行，不得超载，易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散;使用符合国家标准的柴油并加强机械、车辆的维护，柴油储罐采用固定顶罐，施工期井场边界柴油发电机烟气排放的污染物须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求;试油期伴生气经排气管线充分燃烧后排放，试油期井场边界非甲烷总烃参照执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（三）水污染防治措施。试油期间洗井废水、压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至车89集中处理站采出水处理系统进行处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）相关标准后全部回注油藏，不得外排;钻井采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，水泥浆返至地面，封隔地层和水层，避免地下水环境污染;生活营地设临时防渗收集池用于收集生活污水,收集暂存后定期由吸污车清运至沙湾市第二污水处理厂处理，不得外排。\n（四）噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强检查、维护和保养机械设备。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛，噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。\n（五）固体废物污染防治措施。井场设钻井液不落地设备，水基钻井岩屑、油基钻井岩屑采用同一套不落地系统进行固液分离处理。分离出的液相回用于钻井，分离出的水基钻井岩屑暂存于专用方罐中，委托第三方岩屑处置单位进行最终处置；分离出的油基钻井岩屑进入油基岩屑专用方罐后交由具有相应危险废物处置资质的单位处置。施工结束后未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油的废防渗材料委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。施工过程中，机械、设备检修和维护产生的废润滑油及废润滑油桶委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置，严禁随意丢弃。本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应依据本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应依据《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2023）》的要求进行管理，转移过程应按《危险废物转移管理办法》办理危险废物转移联单；生活垃圾集中收集并定期清理至沙湾市生活垃圾填埋场处置。","无需开展"]