{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":7,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"乌苏市洪汇加油加气站扩建项目","乌苏市","乌苏市洪汇天然气有限责任公司","新疆亿芊绿能环保科技有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，在施工现场周边设置围挡，实施硬地标准化施工，对临时堆放渣土表面遮盖或者四周围挡；施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施；施工场地进行洒水，大风天气禁止易产尘施工作业；运输通道及时清扫、洒水，减少车辆行驶扬尘；运输车辆采取加盖篷布、覆盖防尘网等措施，确保施工期废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。项目运营期产生的大气污染物主要为成品油的储存（油罐大小呼吸）过程、卸油及加油作业等工序产生的非甲烷总烃、汽车尾气和循环水池产生的硫化氢。卸油、储存、加油过程中产生的非甲烷总烃通过采取油气回收系统处理，加强对生产装置、储油罐、汽车加油、加气设备的管理等措施后，厂界无组织排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3油气浓度无组织排放限值4mg/m3的标准要求；加油站内油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中“5.4 油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m³。循环水池投放除臭剂，确保满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准值。\n本项目总量控制指标为：VOCs：0.25t/a，倍量替代0.5t/a，由塔城地区生态环境局乌苏市分局统一调剂。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目施工期产生的生活污水依托本项目原有项目化粪池处理后，通过市政管网排入乌苏市污水处理厂。施工废水经临时沉淀池处理后循环使用，不外排。项目运营期产生的废水主要为生活污水、洗车废水，生活污水及循环使用后的洗车废水进入厂区原有化粪池处理，各项污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级排放标准后通过市政管网排入乌苏市污水处理厂。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。项目施工期通过采取合理制定施工计划，合理安排施工进程、时段及工序，缩短施工期；合理安排施工设备运行时间和位置，严禁在休息时间进行施工作业，避免将高噪声施工设备集中摆放，尽量远离声环境敏感保护目标；采用低噪声施工工艺以及低噪声施工设备和运输车辆，加强施工设备和运输车辆维护保养等措施，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值。项目运营期产生的噪声源主要为加油泵噪声以及进出车辆产生的交通噪声。通过选用性能好的低噪设备，同时高噪声设备加装减振垫；设备定期维护、保养；加强对停车场的管理等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期建筑施工过程中将产生一定量建筑材料、废渣、砖瓦等，建筑垃圾收集后转移至建筑垃圾场进行处理。项目运营期产生的固体废物为油污、废滤芯及生活垃圾。储油罐每3年清洗一次，委托专业清洗单位用专用洗涤剂清洗，清理后立即带走，不在厂区存储。生活垃圾在项目区内垃圾箱暂存，由环卫部门定期清运至生活垃圾场卫生填埋。沉淀池内产生的沉沙，一年清理一次，同生活垃圾一同处理。一般工业固废须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。废滤芯暂存在危废暂存间，委托有资质的单位处置。\n（五）严格落实生态环境保护措施。合理布置施工规划，精心组织施工管理，严格控制占地面积，将施工区域控制在最小范围内，施工结束及时清理平整施工场地；减少土石方挖填量，切实做好土石方回填计划，并且按照计划及时回填土石方，对回填后剩余土石方进行妥善处置；加强对土石方在施工场地内堆存、回填、装卸、运输等方面的管理；严禁随意破坏施工场地内外植被，减少挖填作业，并对施工中开挖裸露地表进行覆盖，在土石方堆周围设置挡风墙和排水沟，防止水土流失和地质灾害；施工完毕及时进行场地清理平整及土壤植被恢复。"]