{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":7,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"广惠牧域蛋鸡养殖场建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市","新疆广惠牧域农业科技发展有限公司","乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工扬尘、施工机械废气，经采取设置围挡、物料覆盖、洒水降尘，定期对施工机械进行维修保养等措施后，施工期厂界颗粒物浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。运营期两期工程有机肥生产车间颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度分别经袋式除尘+生物除臭（滴滤法）处理后，分别由两根15m高排气筒排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值，恶臭污染物氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工废水经沉淀池沉淀后回用；施工期生活污水排入60m³防渗化粪池，定期拉运至塔城市污水处理厂处理。运营期两期工程产生的鸡舍冲洗废水、锅炉排水以及经一座60m³化粪池收集后的生活污水经过一期工程建设的地埋式一体化污水处理设施处理后，达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准后，定期拉运至塔城市污水处理厂处置。\n（三）落实噪声污染防治措施。施工期采取合理安排施工时间、选用低噪声设备、合理制定施工计划等降噪措施，施工期噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。运营期两期工程均采取基础减振、合理布局等降噪措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类声环境功能区限值要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期建筑垃圾优先回收综合利用。运营期两期工程鸡粪运输至有机肥生产车间生产有机肥，作为商品有机肥外售；病死鸡设置安全填埋井进行无害化处置；废包装材料定期外售回收单位综合利用；生物质锅炉灰渣以及除尘灰均由封闭式灰库暂存作为建材原料外售；废离子交换树脂定期由原厂回收；有机肥生产车间除尘灰、不合格品经收集后回用于生产；废填料集中收集后暂存于车间内，定期外售回收单位综合利用；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。兽用医疗废物按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）规定，设置医疗废物暂存间，对医疗废弃物进行分类暂存，同时在厂区内的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），医疗废物最终交由有资质单位运输处置。\n","已开展公众参与"]
[2,"新疆塔城重点开发开放试验区生物胶原蛋白肠衣建设项目","新疆维吾尔自治区塔城重点开发开放试验区进出口贸易物流园项目（一期）1#标准厂房","新田生物科技（新疆）有限公司","新疆天润坤成环保科技有限公司","(一)严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生的废气为颗粒物，易产生扬尘的建筑材料采取覆盖防尘布、防尘网，设置围挡或堆砌围墙，定期洒水降尘。项目运营期产生的废气为恶臭气体，原料预处理车间、生物酵解车间、N级生产线车间、S级生产线车间采取负压抽风收集臭气，收集后经1套“水喷淋+生物除臭塔”进行除臭处理，处理后恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。污水处理设施各散发恶臭的池体采取封闭加盖措施，废气统一收集后引至1套“水喷淋+生物除臭塔”处理，处理后恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值后，由1根15m高排气筒（DA002）排放。\n(二)严格落实水污染防治措施。施工期废水来源主要为工程施工废水，施工现场设置临时集水池、沉砂池，施工废水进行沉淀处理后，洒水降尘循环利用。施工期生活污水经过移动式环保厕所收集后清运至塔城巴克图口岸污水处理厂集中处理。\n（三）施工期噪声防治措施，施工单位选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障和减振基础，采取以上措施后场地噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。项目运营期噪声防治措施，采取选用优质低噪声设备，风机设备基础减振、厂房墙体隔声等措施后，采取以上措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。\n(四)严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生的固废为废弃建筑材料、装修材料，废弃建筑材料、装修材料定点堆放，及时清运，进行回收利用，不可回收的固废，运往建筑垃圾填埋场处理。\n施工场区内设置生活垃圾收集箱，生活垃圾采取定点收集、即产即清的方法外运至生活垃圾转运站由环卫部门清理。项目运营期产生的废包装材料、生活垃圾分类收集后由环卫工人清运处置；破损肠衣作为原料外售与干肠衣生产厂家；污泥收集后由环卫清运处置。\n","/"]