{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"沙湾市天阳能源科技有限公司沙湾市LNG储备调峰站及CNG母站项目","新疆塔城地区沙湾市","沙湾市天阳能源科技有限公司","新疆润锦环境工程有限公司","\n（一）大气污染防治措施。项目运营期废气中富胺液闪蒸罐闪蒸汽、LNG储罐呼吸废气、重烃储罐废气、LNG装车废气以及CNG卸车废气均设置了BOG回收系统，废气回收后，作为导热油炉燃料气，不外排；脱重烃解析气在脱重烃环节返回系统中循环解析不外排；供热锅炉、导热油炉以天然气为燃料，采用低氮燃烧器+FGR烟气外循环燃烧技术，通过高度为11.5m排气筒排放；火炬系统：在紧急放散，开停车，设备检修等情形下，将会有废气非甲烷总烃排放。保持火炬系统的长明燃烧，燃天然气用量很少，且采用清洁燃料，对环境的影响很小。 ③脱酸废气通过吸收塔顶部阀门高空无组织形式排放，且H2S产生量很少，厂界浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1厂界标准0.06mg/m3限值；储罐废气：LNG储罐，重烃储罐废气均回收用作导热油炉燃气利用，不外排。丙烷、乙烯、异丁烷贮存过程中产生的废气在厂区呈无组织排放。冷剂储罐，LNG储罐、重烃储罐均设置了气相平衡系统，且在装载过程中采用底部装载方式。同时拟建项目在本装置内设置了可燃气体和低温液体的检测探头，分别位于装车站，压缩机房及生产装置区天燃气或冷剂可能泄漏的地方。⑤食堂油烟经过油烟净化器处理后排放；                                                                                              （二）水污染防治措施。①生活污水：本项目食堂污水通过隔油池后与其他一并生活污水排入园区污水管网，最终进入哈拉干德工业园区污水处理厂统一处理。②脱盐水系统废水、循环系统排水为清净下水，直接排入园区污水管网；锅炉排水经过中和+絮凝沉淀后排入园区污水管网；原料天然气脱水废水：该单元采用固体吸附剂分子筛脱水，废水量少，采用隔油+过滤工艺后排入园区污水管网，经过沙湾工业园哈拉干德工矿产品加工区污水处理厂处理后达标排放。                                                                                                                                                                               （三）噪声污染防治措施。（1）在设备底部包扎软皮垫隔振、防噪。（2）对因设备运行时震动产生的噪声，设计时将对基础采取隔振及减振措施。（3）利用建筑物、构筑物阻隔声波的传播，使噪声最大限度地随距离自然衰减。（4）尽量提高工艺流程的自动化水平，减少车间固定岗位，采用巡检工定时对各岗位设备进行巡检，以减少工人接触噪声的时间，并给巡检工配备必要的隔声设备。（5）注意设备的维护与保养，保证设备的正常运转，减少不必要的摩擦消耗与噪声。                                                                                             （四）固废污染防治措施。本项目产生的危险废物主要包括：工艺过程中产生的废滤芯、胺液再生产生的废活性炭、废分子筛、含汞废活性炭、脱重烃罐活性炭、废导热油、废机油、润滑油及包装桶，在危废贮存库暂存，委托资质单位进行处理。脱盐过程产生的废过滤材料由厂家进行回收，生活垃圾委托环卫部门进行清运，食堂隔油池油泥委托餐厨垃圾回收部门进行清运处置。落实危险废物管理制度。建立健全危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处理全过程的污染环境防治责任制度。禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。落实危险废物管理计划制度。按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。落实危险废物识别标志制度。按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）等有关规定，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处理危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。","无需开展"]
[2,"沙湾市志旭农业发展有限责任公司2023年土地流转寄规模化经营项目（水利工程）","新疆塔城地区沙湾市","沙湾市志旭农业发展有限责任公司","新疆创禹水利环境科技有限公司","（一）生态环境保护措施：施工便道边界设置临时限制性彩旗，限制车辆行驶范围，保护周边环境，施工结束后，将彩旗收集重复利用。施工结束后应对取土迹地进行削坡、平整、压实等恢复措施。有条件的区域回覆表土撒播草籽进行植被恢复，加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌。项目占用草地、耕地由建设单位采取一次性货币补偿的方式向被占用草地、耕地的部门或个人进行恢复或补偿。\n（二）大气污染物防治措施：（10）认真做好施工计划，尽量缩短工期，运输土方、垃圾、材料等易产生扬尘污染的工程车辆，必须按规定统一篷布覆盖，在施工区及道路区定期对路面和施工场区洒水；在施工过程中尽量限制来往、进出施工场地车辆的车速，并在场地周围及运输道路上及时洒水，保持路面的潮湿，以减少由于车辆动力起尘对周围环境的影响；尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆。另外，应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维修，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。施工机械尾气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中的二级标准。\n（三）水污染防治措施：明确施工范围，严格进行施工现场管理，管理范围内禁止设置取弃土（渣）场，禁止进行一切排放废水的施工作业。施工废水严禁排入河道。施工区工业场地内设废水沉淀池，将养护废水和清洗废水集中收集排入沉淀池，经沉淀处理后回用。施工结束后，对沉淀池进行掩埋、填平，恢复施工迹地。建设生态流量在线监控设施，项目营运后，生态流量在线监控设施与当地环境保护、水利部门进行联网，切实保证下游河段生态流量，并按需优化放流措施，保证库区下游河段河流生态系统结构和功能的完整性。严格按照水资源配置方案拟定的各供水区供水量引水，采取有力措施加强各引水口取水管理，避免超引水。\n（四）噪声防治措施：施工时选用低噪声的施工机械和工艺，加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，减少施工现场的噪声污染。合理安排施工时间，夜间禁止在居民区等敏感点附近施工。尽量采用低噪声机械，在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生噪声，尽量减少夜间运输，适当限制大型载重车的车速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛。运营期不产生噪声。\n（五)固体废物防治措施：施工期不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。按计划和施工的操作规程，严格控制并尽量减少余的物料；施工过程产生的废泥浆用罐车送到指定处理场进行处理；钻渣待沉淀后由专业施工队伍统一处理；对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；建筑物基础的废土除部分回填外，应统一规划处置。合理规划，尽可能实现土方的挖填平衡，减少弃土的数量。对于挖填土方根据需要设置有围栏和覆盖措施的堆放场地和设施，分类存放，加强管理；施工生产废料首先应考虑废料的回收利用。对石材、钢材等下角料可分类回收，交废物收购站处理。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，以免影响施工和环境卫生。分类收集处理建材垃圾。对于多余的土方及建筑垃圾、施工人员生活垃圾，按照有关规定及要求处理处置，统一清运至当地政府指定的地点存放和处理；施工生活垃圾处置。如施工人员集中，生活垃圾需增加处理设施和加强管理。施工人员较多时可增设垃圾桶，及时清运。施工区宿营地无垃圾堆放点，应自建垃圾箱和垃圾堆放点。垃圾箱宜采用全封闭垃圾箱。垃圾箱、垃圾点不得倾倒建筑垃圾，应指派专人定期将垃圾定时清运至垃圾处理场。生活垃圾应尽可能分类堆放；项目施工过程设备维护产生的废机油集中收集，施工过程由于机械运行等会产生一定废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-201-08，这类废物产生量较小，交由有处理“HW08含矿物油与含矿物油废物”资质单位处理。不得随意丢弃或混入其他固体废物中；在施工过程中贯彻清洁生产的原则。施工单位在修建临时工棚时，增加板式房屋的普及率，临时建筑使用可回收的板式建材或非一次性材料，在施工结束后可搬运走，再次利用。加强施工管理，积极提倡文明施工，提高建筑材料的利用率，减少破损率；在工程竣工以后，施工单位应同时拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”。建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。","项目第一次公示时间为2025年5月23日～2025年6月9日（10个工作日），公示网址为：https://www.eiacloud.com/gs/detail/3?id=50523L4FDr。\n项目二次公示时间为2025年7月25日～2025年8月8日～（10个工作日），公示网址为：http://www.xjhbcy.cn/blog/article/12320，并于2025年7月30日及2025年8月1日在沙湾日报登报公示，同步在建设单位公告栏张贴本项目公示信息，向公众公示了项目概况、环境影响、环保措施及初步评价结论等方面的信息，并在网站上链接了环评报告书进行全本公示。\n本项目公众参与期间，均未接到公众意见反馈。"]
[]
[3,"托里县2024年集中供热改扩建项目","新疆塔城地区托里县","托里县住房和城乡建设局","乌鲁木齐市清泽蓝天环保科技有限公司","（一）大气污染防治措施。（1）施工期间：工程建设期间，使用的具有粉尘逸散性的工程材料、砂石、土方或废弃物，应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网，防止风蚀起尘。同时对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落；车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线尽量避开居民区；尽量避免在大风天气下进行施工作业；尽量避开居民集中区、学校、医院等敏感目标；无法避让时，将开挖段、堆土场尽量布置在远离敏感点的方位；对必须开挖的管段，采用分段开挖、分段回填，缩短裸露时间；施工期间，随工程进度及时进行已布设管段的闭水试验、回填和植被恢复，减少裸露地面和临时土方堆场；在管线施工带两侧设置围挡、围护，以减少扬尘扩散；在靠近居民生活区的施工现场周围设置不低于1.8m高的围挡，以防止施工扬尘对企业生产生活产生影响。（2）运营期间：有组织废气：改扩建完成后采用“4台布袋式除尘器+3套石灰-石膏法脱硫（四级喷淋，增加液气比）+1套SNCR+4套SCR法脱硝”锅炉烟气处理系统，经处理后锅炉烟气实现超低排放，锅炉烟气满足《燃煤锅炉超低排放评估监测技术指南》中附1有组织排放指标限值相关要求；无组织废气：灰库、渣仓为全封闭，装卸灰、渣时进行洒水抑尘；输煤上煤为全封闭式廊道；石灰石粉仓自带布袋式除尘器；场内运输道路定时洒水降尘，车辆减速慢行，采取措施后，无组织粉尘对外环境影响较小。\n（二）水污染防治措施。（1）施工期间：施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水，生产废水设置临时沉砂池，经沉砂池沉淀处理后循环使用；生活污水依托现有项目污水系统，生活污水排入托里县市政下水管网，最终排入托里县污水处理厂。（2）运营期间：本项目锅炉排污水+软化处理废水全部综合利用（回用于脱硫系统、除渣系统等工序），无生产废水外排，改扩建后不新增劳动定员，不新增生活污水。\n（三）噪声防治措施。（1）施工期间：尽量采用低噪声机械，工程施工采用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工；施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生；禁止在夜间进行施工作业；管网施工过程中，在距离县城居民生活区较近处施工时，设置简易声屏障，减少噪音对居民的影响；施工场地和临时堆场等的位置要远离县城内现有居民区，避免物料运输、装卸产生的噪声对周边居民生活产生扰动；施工单位通过文明施工、加强有效管理，以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源。施工方应该制定合理有效的施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内；合理安排施工运输路线，运输车辆路线尽量避开人群积聚地区。（2）运营期间：选用性能优良的低噪设备，从源头上降低噪声源强，控制噪声水平；在风机进、出风口加装消音器，在风机底座、水泵基础加装减震装置，接管处加装减震喉管，有效地降低噪声源的声压级和设备震动；将风机、水泵、空压机等高噪声设备置于单独的设备间内，关闭门窗，采取隔音措施进一步消音降噪；进场运输车辆减速慢行，禁止鸣笛；在锅炉排汽口安装高效排汽消声器，在送风机吸风口装设导流装置，在管道设计中，注意防振、防冲击，加防振垫，以减轻振动噪声；在汽水流速较高的管道接口，搞好密封、加垫能起到隔声作用；加强厂区绿化，建立绿篱和林带，即可美化环境、又可吸收噪声，减污染。\n（四）固体废物污染防治措施。（1）施工期间：在进行主体工程（新建和拆除）和装饰工程时会产生废弃钢材、木材弃料和建材包装袋等建筑垃圾。施工生产的钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到托里县建筑废弃物填埋场；生活垃圾由施工单位清理后运至托里县生活垃圾填埋场集中处理。（2）运营期间：①一般工业固废：脱硫石膏、除尘灰、炉渣全部综合利用（外售给托里县盛世工贸有限公司用于制砖，作为建筑材料使用）；废旧布袋、废离子交换树脂、废包装袋全部由厂家更换后回收处置；②危险废物：废催化剂更换后由有危废处置资质的单位上门回收处置。本项目固体废物全部进行综合利用和安全处置，固体废物无外排。对于危险废物的运输和转移，应根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求，并按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。对于一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处理应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。综上所述，本项目运营期固体废物从产生、贮存、转运、处置形成“闭环”，固体废物得到了合理处置，对周围环境影响较小。","环评信息公示期间未收到任何反馈意见。建设单位应认真落实环保“三同时”制度，确保本次环境影响评价提出的环境保护措施得到贯彻落实，使项目能够顺利实施。"]
[]
[4,"沙湾市金沟河镇金汇祥塑料厂年产3000吨废旧塑料制品资源化利用项目","新疆塔城地区沙湾市","沙湾县金沟河镇金汇祥塑料厂","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","本项目原料废旧滴灌带及废水带在厂内半封闭彩钢棚内存放；废旧滴灌带及废水带破碎采用湿法破碎工艺。项目造粒工序、滴灌带/水带生产工序产生的挥发性有机废气分别通过集气罩收集后进入一套活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒排放。\n项目运营期生产废水经处理后全部回用，不外排；生活污水在厂区化粪池临时储存，定期拉运至沙湾工业园金沟河区污水处理厂处理。\n本项目运营期设备噪声通过选用低噪声设备、基础减振、隔声等措施可以得到有效控制。\n项目运营期产生的一般工业固体废物有沉淀池污泥、造粒工段废滤网、滴灌带生产线残次品及边角料；危险废物有废活性炭、废催化剂、废润滑油以及生活垃圾。\n其中沉淀池污泥定期清掏，经自然干化处理后交由环卫部门处置；废旧滤网经收集后外售物资回收单位；边角料及残次品全部返回造粒工序回用；废活性炭、废催化剂及废润滑油等危险废物分类收集，在厂区危废贮存点暂存，定期交由具有危险废物处置资质的单位处置。","建设单位按要求进行了公众参与调查，第一次公示时间为2025年6月19日，公示网站为全国建设项目环境信息公示平台（网址：https://www.eiacloud.com）；项目环评编制完成后，于2025年7月18日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站和塔城市金沟河镇南头道河子村公告栏进行了征求意见稿全文公示并征求公众意见，并于2025年7月20日和21日在新疆法制报进行了两次信息公示；项目报送审批前于2025年8月1日在全国建设项目环境信息公示平台网站（网址：https://www.eiacloud.com/gs/）进行了拟报批公示。项目公示期间内无群众或单位对项目建设有反对意见。"]
[5,"托里县医疗机构污水处理及医疗垃圾暂存点建设项目","新疆塔城地区托里县","托里县卫生健康委员会","成都新环众科检测技术有限公司","（一）大气污染防治措施。项目医疗废物暂存间所贮存的医疗废物均为固态，且严格按照《医疗废物管理条例》第三章第十六条“医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内”的要求进行包装，且包装物满足《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）中的各项要求；同时本项目医疗废物及时清运，故正常情况下无废气产生。新建污水处理站产生恶臭气体，由于采用为一体化设备，无组织废气产生量较少，通过周边种植绿化植被，污泥及时清运处置，喷洒除臭剂、恶臭单元加盖等措施。满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。\n（二）水污染防治措施。阿克别里斗乡卫生院内新建设计日处理能力50m3/d医疗污水处理站1座，产生的污水经污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入阿克别里斗乡污水处理设施处理乌雪特乡卫生院内新建设计日处理能力50m3/d医疗污水处理站1座，产生的污水经污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入乌雪特乡污水处理设施处理铁厂沟镇卫生院内新建设计日处理能力50m3/d医疗污水处理站1座，产生的污水经污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入铁厂沟镇污水处理设施处理白杨河牧业卫生院内新建设计日处理能力50m3/d医疗污水处理站1座，产生的污水经污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入哈图镇污水处理设施处理托里县疾控中心内新建设计日处理能力100m3/d医疗污水处理站1座，产生的污水经污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入托里县污水处理站处理，庙尔沟新镇卫生院产生的消毒及地面拖洗废水依托庙尔沟新镇卫生院现有污水处理设施处理后进入污水管网，最终由庙尔沟新镇污水处理设施统一处理。各机构废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放预处理标准。\n（三）噪声防治措施。施工机械采用低噪声设备；合理安排施工作业时间和施工进度，施工期间应严格遵守当地环境噪声污染防治规定，合理安排施工时间，尽量避免夜间施工。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。运营期选用低噪声设备，采取消声隔音及减振措施，最大限度的减少噪音传播，并将水泵等噪声较大的设备集中放于机房内，设备基础均设置减振橡胶垫，并在转变接头处设置柔性接头及避振喉等措施。确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。\n（四）固体废物污染防治措施。阿克别里斗乡卫生院医疗废物交由塔城天颐医废处置有限公司进行转运；托里县卫健委医疗废物交由塔城天颐医废处置有限公司进行转运；白杨河牧业卫生院、庙尔沟新镇卫生院、乌雪特乡卫生院、铁厂沟镇卫生院医疗废物由托里县卫健委统一在各卫生院内设置医疗废物微波消毒设备进行消毒处理后转运至各乡镇生活垃圾填埋场进行填埋处理。本项目新建5座污水处理站污泥，在医疗废物暂存间暂存交由有处理资质的单位定期处理。按照《医疗废物管理条例》、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）相关要求。建立健全医疗废物及危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处理全过程的污染环境防治责任制度。禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。落实危险废物管理计划制度。按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。落实危险废物识别标志制度。按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）等有关规定，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处理危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。","无需开展"]
[]
[6,"塔城地区托里县库普河多拉特乡段内陆河治理项目","新疆塔城地区托里县","托里县水利局","湖南明森环境评估有限公司","（一）大气环境防治措施。开挖、平整施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬；尽量避免在大风天气下进行施工作业，风力大于四级的天气禁止挖方。施工区周边设置围挡或料场使用防尘网；其他有效的防尘措施如经常洒水。施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应覆盖防尘布、防尘网。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。施工结束后对道路开挖段进行占地恢复，占地恢复过程产生的施工扬尘应定期洒水降尘、避免恶劣天气作业。\n（二）水污染防治措施。建设单位在施工现场设置简易防渗沉淀池，施工废水经简易防渗沉淀池沉淀处理后用于施工区洒水抑尘，不得随意排入周围环境，确保施工废水不对评价区土壤和地下水产生影响；同时应加强对施工废水的管理控制，避免施工过程中废水排入水体，对水质造成不利影响。边坡开挖的过程中尽量选择枯水期施工，防止大量悬浮物进入水体，影响水质。在施工过程中注意对施工机具的维护，防止其漏油；严禁在项目区清洗运输车辆。\n（三）声环境污染防治措施。合理安排好施工时间，尽量缩短施工期；施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工单位必须选用低噪声的施工机械和运输车辆。加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期噪声影响的重要手段。\n（四）固体废物污染防治措施。车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。做好环保宣传工作，工程产生的弃渣严禁随意堆放。严禁向河流抛洒杂物，乱丢垃圾等。在工程完工后，应当及时将工地的剩余建筑垃圾处置干净，不得在两侧范围内堆放建筑垃圾。施工期生活垃圾依托垃圾船，最终由环卫部门清运至垃圾填埋场。\n（五）生态环境防治措施。明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。施工结束后，施工临时设施将予以拆除，以利于天然状态下植被的恢复。严禁施工人员猎捕当地野生动物，禁止施工人员捕食鸟类、兽类；禁止施工人员野外用火，把对野生动物的干扰降至最低程度。加强对施工人员的环保教育，严禁施工人员盗猎野生动物。施工结束后对沿线扰动地面采取场地平整措施。施工结束后对因碾压而坑凹不平的路面进行土地平整的恢复措施。","无需开展"]
[]
[7,"加朗阿什村农业灌溉机电井项目","新疆塔城地区托里县","加朗阿什村村民委员会","湖南明森环境评估有限公司","（一）大气环境防治措施。施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。。施工区周边设置围挡或料场使用防尘网；其他有效的防尘措施如经常洒水。施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应覆盖防尘布、防尘网。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。施工结束后对道路开挖段进行占地恢复，占地恢复过程产生的施工扬尘应定期洒水降尘、避免恶劣天气作业。\n（二）水污染防治措施。建设单位在施工现场设置简易防渗沉淀池，施工废水经简易防渗沉淀池沉淀处理后用于施工区洒水抑尘，不得随意排入周围环境，确保施工废水不对评价区土壤和地下水产生影响；同时应加强对施工废水的管理控制，避免施工过程中废水排入水体，对水质造成不利影响。沉淀泥浆存在收集池内，工程完工后对收集池进行填平压实处理。由于本项目工程量较小，施工期较短，无需在项目区建设施工营地。施工期人员产生的生活污水，依托当地乡镇的排水系统排放，项目区无需建设临时生活污水收集处理设施。\n（三）声环境污染防治措施。合理安排好施工时间，尽量缩短施工期；施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工单位必须选用低噪声的施工机械和运输车辆。加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期噪声影响的重要手段。\n（四）固体废物污染防治措施。项目施工期产生的生活垃圾定期运至当地生活垃圾填埋场处理。车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。施工期应尽量集中并避开暴雨期，施工期钻井过程产生的弃土做到要边弃土边压实。在工程完工后，应及时将工地的剩余垃圾、渣土处置干净，不得占用道路堆放。施工期产生的岩屑等固废堆放至临时堆土场，布置在永久占地范围内，并且及时清理，避免长期堆放。\n（五）生态环境防治措施。项目施工前应对工程占用区域可利用的表土进行剥离，单独堆存，加强表土堆存防护及管理，确保有效回用。施工过程中，采取绿色施工工艺，减少地表开挖，减少对脆弱生态的扰动。项目施工结束后，使用原生表土和选用乡土植被种，进行生态恢复。尽量缩短施工期，减轻对野生动物的干扰，并使土壤暴露时间缩短，施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，减少对生态景观的影响。明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。严禁施工人员猎捕当地野生动物，禁止施工人员捕食鸟类、兽类；禁止施工人员野外用火，把对野生动物的干扰降至最低程度。加强对施工人员的环保教育，严禁施工人员盗猎野生动物。","无需开展"]
[]
[8,"新疆交投云塔交通项目管理有限公司庙尔沟服务区建设水井项目","新疆塔城地区托里县","新疆交投云塔交通项目管理有限公司","湖南明森环境评估有限公司","（一）大气环境防治措施。施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。。施工区周边设置围挡或料场使用防尘网；其他有效的防尘措施如经常洒水。施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应覆盖防尘布、防尘网。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。施工结束后对道路开挖段进行占地恢复，占地恢复过程产生的施工扬尘应定期洒水降尘、避免恶劣天气作业。\n（二）水污染防治措施。建设单位在施工现场设置简易防渗沉淀池，施工废水经简易防渗沉淀池沉淀处理后用于施工区洒水抑尘，不得随意排入周围环境，确保施工废水不对评价区土壤和地下水产生影响；同时应加强对施工废水的管理控制，避免施工过程中废水排入水体，对水质造成不利影响。沉淀泥浆存在收集池内，工程完工后对收集池进行填平压实处理。由于本项目工程量较小，施工期较短，无需在项目区建设施工营地。施工期人员产生的生活污水，依托当地乡镇的排水系统排放，项目区无需建设临时生活污水收集处理设施。\n（三）声环境污染防治措施。合理安排好施工时间，尽量缩短施工期；施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工单位必须选用低噪声的施工机械和运输车辆。加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期噪声影响的重要手段。\n（四）固体废物污染防治措施。项目施工期产生的生活垃圾定期运至当地生活垃圾填埋场处理。车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。施工期应尽量集中并避开暴雨期，施工期钻井过程产生的弃土做到要边弃土边压实。在工程完工后，应及时将工地的剩余垃圾、渣土处置干净，不得占用道路堆放。施工期产生的岩屑等固废堆放至临时堆土场，布置在永久占地范围内，并且及时清理，避免长期堆放。\n（五）生态环境防治措施。项目施工前应对工程占用区域可利用的表土进行剥离，单独堆存，加强表土堆存防护及管理，确保有效回用。施工过程中，采取绿色施工工艺，减少地表开挖，减少对脆弱生态的扰动。项目施工结束后，使用原生表土和选用乡土植被种，进行生态恢复。尽量缩短施工期，减轻对野生动物的干扰，并使土壤暴露时间缩短，施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，减少对生态景观的影响。明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。严禁施工人员猎捕当地野生动物，禁止施工人员捕食鸟类、兽类；禁止施工人员野外用火，把对野生动物的干扰降至最低程度。加强对施工人员的环保教育，严禁施工人员盗猎野生动物。","无需开展"]
[]
[9,"中佳801井勘探钻探项目","新疆塔城地区沙湾市","中国石油新疆油田分公司勘探事业部","南京国环科技股份有限公司","（一）生态环境保护措施。临时性占地进行合理规划，严格控制占地面积，尽量选择在植被稀少的区域。本项目临时占地期满后，占地单位需对临时占地进行清理，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地，做到工完料净场地清。施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏。井场选址及井场布置严格按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中要求执行。设置“保护野生动植物”等警示牌。严格控制钻井和油气测试作业的占地面积，作业区四周设置彩带控制作业范围。禁止人员及机械车辆进入永久基本农田区域。设置警示标识。加强环保宣传教育，提高保护意识。运输车辆限速行驶，防止交通事故导致的原油泄漏污染永久基本农田。在施工结束后，对转产井在产能开发建设前应另开展环境影响评价工作，对废弃井的施工场地应对项目区域不再使用的各项临时建（构）筑物和基础设施应全部拆除，对井场临时占地进行平整，恢复原有地貌。竖井一般采用井盖封堵、分段回填和全井筒回填，斜井和平硐一般采用密闭填充开展封井回填。充分利用前期已收集的弃土覆盖于井场表层，覆盖厚度根据植被类型和场地用途确定。试气结束后视试气结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。\n（二）大气污染防治措施。尽量利用现有公路网络；沙尘天气加大洒水频次。运输车辆进入施工区域，应以中、低速行驶；钻井材料集中堆放，下垫上盖，防止起尘。定期对钻机、柴油发电机等设备进行维护。禁止焚烧原油、废油及各类废弃物，防止产生废气污染。试油期采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，烃类机泵采用无泄漏屏蔽泵。试油期对各井场的设备、阀门等进行定期的检查、检修，以减少跑、冒、滴、漏的发生，消除事故隐患，防止油气泄漏进入大气环境。一旦发生泄漏事故，紧急切断油、气源，从而最大限度地减少烃类及油的排放量。试油期产生的伴生气含量较少且不稳定，经排气管线充分燃烧后排放。\n（三）水污染防治措施。试油期产生的洗井废水进入罐车拉运至六九区污水处理站进行处理，处理达标后全部回注地层，不外排。试油期产生的压裂返排液进入罐车拉运至六九区污水处理站进行处理，处理达标后全部回注地层，不外排。生活营地设临时储集池（具备防渗）用于收集生活污水，收集后运至克拉玛依市第二污水处理厂处置。对井场进行分区防渗。钻井时采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返回至地面，分隔疏松地层和水层。钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，对产生的洗井废水、压裂返排液、钻井岩屑、沾油废防渗膜严格管理，禁止乱排。\n（五）噪声防治措施。施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。\n（六）固体废物污染防治措施。水基钻井岩屑暂存水基岩屑储罐，委托岩屑处置单位拉运后综合利用。油基钻井岩屑采用油基岩屑储罐进行收集，待储罐盛满后委托有相应危废处理资质的单位进行拉运处置。施工结束后清理场地时产生的未沾油防渗膜由施工单位集中回收利用，沾油废防渗膜、废机油、废油桶分区暂存于场内危废暂存点，委托有相应危废处置资质的单位拉运处置。落实危险废物管理制度。按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（2021年12月22日）相关要求。建立健全危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处理全过程的污染环境防治责任制度。禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。落实危险废物管理计划制度。按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。落实危险废物识别标志制度。按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）等有关规定，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处理危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。","无需开展"]
[]
[10,"托里县多拉特乡兴农农民专业合作社烘干厂项目","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县多拉特乡塔克勒根村S211省道西侧","托里县兴盛农民专业合作社","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","（一）大气污染防治措施。本项目每台生物质热风炉配1套“湿式除尘脱硫塔”对烟气进行处理，处理后各污染物排放均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉大气污染物排放限值（颗粒物：50mg/m³、SO2：300mg/m³、NOX：300mg/m³）要求。筛分工序滚筒筛封闭运行，且输送带、提升机也采用封闭形式；烘干塔塔体外围整体自带金属防尘罩；脱硫渣、炉渣等均堆置在一般固废暂存间，为封闭式堆场；生物质成型颗粒采用包装袋包装储存于锅炉房空地内。无组织废气染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。\n（二）水污染防治措施。脱硫塔废水进入循环沉淀池后循环使用，不外排；生活污水由化粪池收集，定期清掏拉运至托里县污水处理厂处理。\n（三）噪声防治措施。选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施后，噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。\n（四）固体废物污染防治措施。脱硫渣及炉渣集中收集暂存于一般固废暂存间后定期外售；清粮杂物外售给附近农户；生活垃圾在厂区内集中收集后交由环卫部门统一清运。","无需开展"]
[11,"征深6井","新疆塔城地区沙湾市","中石化新疆新春石油开发有限责任公司","森诺科技有限公司","（一）生态环境保护措施\n合理规划占地面积，尽量避让植被较多的区域，严格控制施工作业带宽度。对临时占地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁随意丢弃污染物，严禁施工人员捕猎野生动物。施工结束后及时恢复地貌原状。项目在建设过程中，严格落实各项管理规定，不得对项目所在区域生态环境和环境质量造成影响。\n（二）大气污染防治措施\n尽量利用现有公路网络；沙尘天气加大洒水频次。运输车辆进入施工区域，应以中、低速行驶；钻井材料集中堆放，下垫上盖，防止起尘。定期对钻机、柴油发电机、燃气锅炉等设备进行维护。锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2标准要求。禁止焚烧原油、废油及各类废弃物，防止产生废气污染。试油期采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等。试油期对各井场的设备、阀门等进行定期的检查、检修，以减少跑、冒、滴、漏的发生，消除事故隐患，防止油气泄漏进入大气环境。一旦发生泄漏事故，紧急切断油、气源，从而最大限度地减少烃类及油的排放量。试油期产生的伴生气含量较少且不稳定，经排气管线充分燃烧后排放。\n（三）水污染防治措施\n井下作业废液、压裂返排液由罐车拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排。项目井场设置环保厕所，用于接纳项目施工期生活污水，生活污水全部排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后用于绿化。采取分区防渗措施，加强井场防渗等级，避免钻井工程污染物入渗土壤及地下水环境。\n（四）噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强检查、维护和保养机械设备。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛，噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。\n（五）固体废物污染防治措施\n本项目在钻井过程中采用环保型钻井泥浆，采用“泥浆不落地”工艺。项目使用一开、二开采用水基钻井液，产生的钻井固废属于一般工业固废，委托专业单位进行无害化处理；三开采用合成基钻井液，合成基钻井液产生的泥浆属于油基泥浆，产生的钻井固废属于危险废物，委托具有危废处理资质单位处理。废沾油防渗材料、废弃包装物、设备保养产生的危废等危险废物统一委托有危险废物处置资质的单位处理。本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应依据本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应依据《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2023）》的要求进行管理，转移过程应按《危险废物转移管理办法》办理危险废物转移联单。生活垃圾集中收集并定期处理。\n\n\n\n","无需开展"]
[12,"赤探1井勘探钻探项目","新疆塔城地区沙湾市","中国石油新疆油田分公司勘探事业部","中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司","（一）生态环境保护措施。合理规划占地面积，尽量避让植被较多的区域，严格控制施工作业带宽度。对临时占地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁随意丢弃污染物，严禁施工人员捕猎野生动物。施工结束后及时恢复地貌原状。项目在建设过程中，严格落实各项管理规定，不得对项目所在区域生态环境和环境质量造成影响。\n（二）大气污染防治措施。施工现场运输车辆低速慢行，不得超载，易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散；使用符合国家标准的柴油并加强机械、车辆的维护，柴油储罐采用固定顶罐，施工期井场边界柴油发电机烟气排放的污染物须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求；试油期伴生气经排气管线充分燃烧后排放，试油期井场边界非甲烷总烃参照执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（三）水污染防治措施。试油期间洗井废水、压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至车89集中处理站采出水处理系统进行处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）相关标准后全部回注油藏，不得外排；钻井采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，水泥浆返至地面，封隔地层和水层，避免地下水环境污染；生活营地设临时防渗收集池用于收集生活污水,收集暂存后定期由吸污车清运至沙湾市第二污水处理厂处理，不得外排。\n（四）噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强检查、维护和保养机械设备。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛，噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。\n（五）固体废物污染防治措施。井场设钻井液不落地设备，水基钻井岩屑、油基钻井岩屑采用同一套不落地系统进行固液分离处理。分离出的液相回用于钻井，分离出的水基钻井岩屑暂存于专用方罐中，委托第三方岩屑处置单位进行最终处置；分离出的油基钻井岩屑进入油基岩屑专用方罐后交由具有相应危险废物处置资质的单位处置。施工结束后未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油的废防渗材料委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。施工过程中，机械、设备检修和维护产生的废润滑油及废润滑油桶委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置，严禁随意丢弃。本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应依据本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应依据《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2023）》的要求进行管理，转移过程应按《危险废物转移管理办法》办理危险废物转移联单；生活垃圾集中收集并定期清理至沙湾市生活垃圾填埋场处置。","无需开展"]
[13,"乌苏市太阳能晶硅光伏组件回收循环利用项目","新疆塔城地区乌苏市","首储万乾通循环科技（乌苏）有限责任公司","新疆润锦环境工程有限公司","1．大气环境保护措施。（1）围挡作用主要是阻挡一部分施工扬尘扩散到施工区外，当风力不大时也可减少自然扬尘的产生，减少扬尘污染十分必要。本项目应建立高度不低于2.5米的围挡，挡板与挡板之间、挡板与地面之间要连续密封，保证施工现场与外界隔离且围挡区附近不堆放余土、施工材料及其杂物。\n（2）对施工中的土石方开挖、运输、装卸、堆放，灰土的装卸、运输、混合、物料的运输等易于产生地面扬尘的场所，采用洒水等办法降低施工粉尘的影响。对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘。洒水对小范围施工裸露自然扬尘有明显的抑制效果，且简单易行；土质道路洒水压尘效果的关键是控制好洒水量和经常有人维护；根据施工现场扬尘情况，每天安排洒水不少于4次，洒水沿施工道路进行。不需要的建筑材料弃渣应及时运走。\n（3）很多工程在施工中由于装载太多，容易洒落，所经之处尘土飞扬，带来了不良后果。施工期间，运送散装物料的机动车，尽可能用篷布遮盖，以防物料洒落：存放散装物料的堆场，应尽量用篷布遮盖；规划好运输车辆的运行路线与时间。\n（4）合理安排施工作业时间，避免在大风等恶劣天气下施工，同时作业外覆以防尘网，降低施工扬尘对敏感点的影响：建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场做到日清，加强围栏，并对堆场表面以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间，且堆场需远离敏感点。\n（5）施工作业完成后，应及时对施工占用场地恢复，减少扬尘在采取上述措施，可最大限度的减少施工扬尘对项目周边环境敏感点春天花园小区的影响同时施工期间对当地的大气环境的影响是暂时性的，只要建设单位认真执行上述防治措施，施工期大气环境影响属于可以接受范围，这些影响都是短暂、不连续的随着施工期的结束影响也随着消失，将不再对当地大气环境产生显著影响。\n2．施工期废水环境影响和保护措施。项目区不设置施工营地，生活污水主要是施工人员入厕废水，可依托周边公共卫生设施直接排入污水管网。施工人员的生活用水按照30L/d，预计本项目施工期作业高峰人数为50人/d，施工期为7个月，则生活用水量为1.5m3/d（315m3/施工期），污水排放量按照80%计算，生活污水产生量为1.2m3/d。项目现场不设置机修间，施工期废水主要来自施工过程中工序用水，不形成地表径流，无施工废水排放。                                                                                      3．施工期噪声环境影响和保护措施。①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护；\n②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工；\n③施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上8点禁止施工，如确因工程施工需要，需向生态环境主管部门申请夜间施工许可证，批准后方可实施；\n④尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。                           4．施工期固废环境影响和保护措施。①场地平整产生的施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取防尘网覆盖等临时防护措施；②对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的措施，在本项目施工后期用于项目区及周边绿化用土；③施工期生活垃圾在项目区设置垃圾箱进行集中收集，委托环卫部门定期清运处置；④建筑垃圾送指定建筑垃圾场填埋处理，不会对环境产生明显影响。工程施工期间采取以上措施妥善处理，并进行严格管理，则产生的固体废弃物对环境的影响较小。","无需开展"]