{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":6,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,5]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"新疆凤育农业科技有限公司乌苏有机土地种植西红柿番茄深加工一二三产融合项目","新疆凤育农业科技有限公司","新疆润锦环境工程有限公司","(一)严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采取设置围挡、硬化道路、定期洒水和运输物料遮盖等污染防治措施，同时应加强运输车辆尾气管控。运营期厂区污水处理站需加盖封闭，及时喷洒除臭剂，无组织硫化氢、氨气排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中限值要求。包装喷码在厂房内操作，厂界无组织非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。\n(二)严格落实废水污染防治措施。本项目厂区自建污水处理站，设计处理规模15m3/h，采用“格栅+沉砂池+一沉池+细格栅+气浮池+反应池+好氧池+二沉池”处理工艺。生产废水和生活污水经自建污水处理站预处理后须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，经预处理的生产废水和生活污水通过园区污水管网进入乌苏市污水处理厂达标处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期设备合理布置，合理安排施工时间，选用低噪声设备，厂界须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期选用低噪声设备，设备采取减震、隔声措施，合理设置车辆进出通道，运输车辆限速行驶。厂界须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固体废物应当按照减量化、资源化、无害化的要求对施工期垃圾进行综合利用。不可回收利用部分与生活垃圾应及时交予环卫部门统一处置。运营期生烂番茄及籽皮集中收集外售制作饲料，严禁随意丢弃。栅渣、沉淀池污泥定期清运至乌苏市生活垃圾填埋场。污泥运输时应采用密封性能好的专用车辆，并加强车辆的管理与维护，杜绝运输过程中的沿途抛洒滴漏。生活垃圾应收集于厂区现有垃圾收集设施中，定期委托环卫部门清运处置。废油墨、废机油等危险废物，需按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规范，落实好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施后暂存于危废贮存点，并定期交由持有危险废物经营许可证单位进行规范处置。","无"]
[2,"苏1-斜31井探井项目","中石化新疆新春石油开发有限责任公司","乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司","（一）严格落实水污染防治措施。钻井过程应采用套管与地层隔离开，防止污染地下水，钻井采用钻井泥浆不落地\n技术，分离出的液相应循环使用，不得外排。完井后剩余泥\n浆由钻井队找专业公司进行回收利用，严禁乱排乱放，防止因降水淋滤等情形污染地下水；井下带罐作业，生活污水应排入生活营地临时防渗收集池暂存，施工结束后由吸污车抽出后运至乌苏市污水处理厂，严禁随意外排；洗井废水和压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至春风油田春风二号联合站进行处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)的相关标准后全部回注油藏，不外排。\n（二）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。经过气液分离后通过放散管点火充分燃烧后排放。井场边界柴油发电机烟气排放的污染物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求；试油期井场边界非甲烷总经排放浓度应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界浓度限值要求。\n（三）落实固体废物污染防治措施。生活垃圾应集中收集后清运至125团生活垃圾填埋场填埋处置；水基钻井岩屑应集中收集至岩屑专用方罐，定期委托岩屑处置单位拉运处置；废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料等危险废物委托具有相应危险废物处置资质的单位进行规范化处置。危险废物的收集、贮存、转移应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。\n（四）落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减振等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。\n（五）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整，严格落实水土保持措施。试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。","无"]