{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏（中新建电力1GW）项目","新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市","新疆锦龙电力集团有限公司","新疆环能工程技术有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工场地四周设置围挡、滞尘防护网，过往车辆采取洒水、限制车速等措施，基坑开挖时，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目产生的施工废水经集中收集沉淀后全部回用于洒水降尘，严禁外排；粪便污水排入卫生厕所，及时委托环卫部门清运处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，生活垃圾集中收集后拉运至生活垃圾转运站。运营期产生的固体废物主要包括废光伏组件、更换的晶硅光伏组件应集中收集后由厂家回收处置；事故废油应集中收集后交由有资质的第三方进行规范化处置，不得随意丢弃。","无"]
[2,"夏南2井勘探钻探项目","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司勘探事业部","新疆创青晨环保科技有限公司","（一）严格落实水污染防治措施。钻井过程应采用套管与地层隔离开，防止污染地下水，钻井采用钻井泥浆不落地技术，分离出的液相应循环使用，不得外排。完井后剩余泥浆由钻井队找专业公司进行回收利用，严禁乱排乱放，防止因降水淋滤等情形污染地下水；井下带罐作业，生活污水应排入生活营地临时防渗收集池暂存，施工结束后由吸污车抽出后运至乌尔禾区污水处理厂；洗井废水和压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至陆梁污水处理系统处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的相关标准后全部回注油藏，不外排。\n（二）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。经过气液分离后通过放散管点火充分燃烧后排放。井场边界柴油发电机烟气排放的污染物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃排放浓度应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（三）落实固体废物污染防治措施。生活垃圾由垃圾箱收集，施工结束后委托清运至乌尔禾区生活垃圾填埋场填埋处置；水基钻井岩屑进岩屑专用方罐，委托岩屑处置单位拉运处置；废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料等危险废物委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、转移执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。\n（四）落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减振等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。","无"]
[3,"和丰13井勘探钻探项目","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司勘探事业部","新疆创青晨环保科技有限公司","（一）严格落实水污染防治措施。钻井过程应采用套管与地层隔离开，防止污染地下水，钻井采用钻井泥浆不落地技术，分离出的液相应循环使用，不得外排。完井后剩余泥浆由钻井队找专业公司进行回收利用，严禁乱排乱放，防止因降水淋滤等情形污染地下水；井下带罐作业，生活污水应排入生活营地临时防渗收集池暂存，施工结束后由吸污车抽出后运至乌尔禾区污水处理厂；洗井废水和压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至六九区污水处理站采出水处理系统处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的相关标准后全部回注油藏，不外排。                                    （二）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。经过气液分离后通过放散管点火充分燃烧后排放。井场边界柴油发电机烟气排放的污染物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃排放浓度应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。                                      （三）落实固体废物污染防治措施。生活垃圾由垃圾箱收集，施工结束后委托清运至克拉玛依市生活垃圾填埋场填埋处置；水基钻井岩屑进岩屑专用方罐，委托岩屑处置单位拉运处置；废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料等危险废物委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、转移执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。\n（四）落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减振等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。","无"]
[4,"乌苏市兴农地膜厂迁建项目","新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市","乌苏市兴农地膜厂","新疆水木清华环保咨询有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。运营期项目生产过程应全密闭，集气罩收集后经吸附催化燃烧设备处理达标后，经高15m排气筒排放。确保有组织废气非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；无组织污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9中无组织排放浓度限值要求。厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。同时应加强厂区四周加强绿化、合理布局，减少无组织废气的排放。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目生产废水应排入化粪池，定期清运处置,不可外排。生活污水满足《污水综合排放标准》后进入城市排水管网，最终排入乌苏市污水处理厂进一步处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。噪声主要为生产车间的设备噪声，从噪声源上控制降低噪声，选用低噪声源生产设备，采用的降噪措施主要有减振、隔声措施。施工期须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)所规定的施工场界噪声限值；运营期须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。\n（四）落实固体废物污染防治措施。运营期产生的边角料及不合格品、废活性炭、废催化剂、废润滑油暂存于项目厂房内的危废暂存间，定期交由有资质的单位进行规范化处置。生活垃圾集中收集后，由市政环卫部门统一清运处理。","无"]
[5,"和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖东砂石土集中开采区砂石料矿","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","新疆赛尔山矿业有限公司","乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期场地四周应设置围挡、滞尘防护网、露天物料苫盖、道路硬化、过往车辆洒水、运输物料遮盖，加强运输车辆尾气管控等措施。严禁敞开式作业，严格控制扬尘污染，避免在大风天气下作业。施工现场扬尘防治应按“六个百分之百”要求进行施工，运营期应定时对开采区域及道路采取洒水抑尘措施。工业物料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取防尘网苫盖、洒水降尘等措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备喷淋防尘措施。露天工业料堆场存放袋装、桶装及箱装件物品时，应加盖篷布遮护。筛分有组织粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。确保有组织、无组织扬尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中表 2 新污染源大气污染物排放限值。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工废水应收集沉淀处理后用于洒水抑尘；施工人员生活污水采用临时环保厕所经化粪池收集后，清运至污水处理厂。运行期生产废水经防渗沉淀池处理后回用，生活污水排放应执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275―2019）表 2 中 C 级标准要求用于项目区洒水降尘。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。建设单位切实落实噪声治理措施，夜间禁止施工，同时做好环境噪声的监测工作，一旦发现对各敏感点造成了较大影响，应立即采取措施，对各产噪设备进行进一步减噪治理至声环境达标。确保施工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期优先选用低噪声设备，在总平面布置上，按功能分区布置，采取隔声、吸声材料等措施后，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。\n（四）严格落实固体废物规范化处置措施。剥离的表土利用优先，土方临时堆存应用于开采期采坑充填，不外运。堆存土方设挡土墙，并加盖防尘网。生活垃圾应集中收集定期由环卫部门清运，严禁随意丢弃。运营期固体废物主要为表层剥离物、沉淀池泥、除尘灰、废布袋、废润滑油、废润滑油桶和废铅蓄电池。项目生产初期产生的表层剥离物应临时堆放于排土场，并进行遮盖，后期作为复垦表土。沉淀池泥、除尘灰应收集临时贮存于一般固废间，后续用于矿坑回填，严禁随意处置。废润滑油和废润滑油桶应集中收集后交由有资质的第三方进行规范化处置，严禁非法转移。","无"]
[6,"额敏县供热设施扩建项目","额敏县城东北约3km处现有锅炉房西侧","额敏县住房和城乡建设局","新疆煤炭设计研究院有限责任公司","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期加强施工管理，施工现场应设置围挡；建筑材料统一堆存并采取防尘网遮盖、洒水等措施；物料应密闭运输，严格控制物料运输车辆的运输量，规范运输方式，严禁遗撒、泄漏和扬尘，装卸时须采取有效抑尘措施；应使用低能耗、低污染施工机械和车辆；运营期严格落实《报告书》提出各项大气污染防治措施，各生产环节有组织废气排放污染物严格执行相应的标准，3台116兆瓦循环流化床热水锅炉废气经袋式除尘+烟气循环流化床脱硫（半干法脱硫）+低氮燃烧+联合脱硝处理后经80m高排气筒排放。颗粒物、氮氧化物、二氧化硫执行《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发〔2015〕164号中附2排放限值要求，汞及其化合物、烟气黑度执行《燃煤电厂烟气汞污染物排放标准》（DB65/T3909-2016）表1新建燃煤电厂标准限值要求，氨逃逸排放执行《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范》（HJ2053-2018）中规定。碎煤楼、转运站、灰库、渣库、石灰石粉仓等有组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源大气污染物排放限值。严禁超标排放。无组织颗粒物应排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放污染物新污染源大气污染物排放限值要求，氨排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表1中二级新扩改建厂界标准限值。（二）严格落实水污染防治措施。施工期用水严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”；生活污水应排入市政管网经城镇污水处理厂，生产废水经软化处理后回用于除渣系统用水和煤场、渣场喷洒降尘用水，剩余未利用完的废水排入市政排水管网，执行《污水综合排放标准》；运营期严格落实《报告书》提出的各项水污染防治措施，有效保护地下水及周边水体。                                                                      （三）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间；尽量选用低噪声、低振动施工设备，并定期进行保养和维护，严禁因施工机械不正常运行造成噪声污染；运输车辆经过居民区等环境敏感点时须减速行驶，限制鸣笛。施工期场界噪声排放须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准要求。运营期严格落实《报告书》提出各项噪声污染防治措施，优先选用低噪声设备，并合理布局。厂界噪声排放须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。（四）严格落实固体废物规范化处置措施。施工期严格落实《报告书》中提出的各项固体废物污染防治措施，产生固体废物按照减量化、资源化、无害化的要求进行分类处理处置，严禁随意丢弃；施工过程中产生的生活垃圾集中收集至厂区内现有的垃圾车内，交由环卫部门定期清运，建筑垃圾及施工弃土及时清运，运输过程使用苫布遮盖，严禁沿街洒落泥土，严禁倒入附近的排洪冲沟及河道内。运营期严格落实《报告书》提出各项固体废物污染防治措施，产生危险废物定期委托有危险废物处置资质的单位进行处理处置，严禁随意处置。一般工业固废贮存处置须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物贮存、运输、转移须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》中的相关标准要求。","无"]
[7,"石西油田作业区2025年石西及石南井区油水井管线更换项目","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司石西油田作业区","森诺科技有限公司","（一）严格落实水污染防治措施。施工期废水主要为旧管线清管废水、洗井废水、新管线试压废水和生活污水，运营期废水为井下作业废水。旧管线清管废水依托石西集中处理站、石南联合站采出水处理系统处理，回用于注水开发，不得外排；洗井废水通过现有集油管线输送至石西集中处理站、石南联合站，经站内采出水处理系统处理达标后，回用于注水开发，不得外排；新管线试压废水应沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。施工人员生活依托石西公寓，生活污水依托石西生活污水处理站处理，出水达标后用于作业区内植被绿化；井下作业废水分别拉运至石南联合站和石西集中处理站，经站内采出水处理系统处理达标后回注地层，不外排。                                                                                              （二）严格落实大气污染防治措施。施工期应使用高质量燃油机械、设备和符合国家标准的油品，并定期对机械、设备进行保养维护，以减少施工设备和施工车辆尾气的排放；管线应分段施工，缩短施工时间。施工车辆应严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压；严禁车辆在行驶中沿途振漏建筑材料及建筑垃圾；避免在大风天气作业，对易起尘物料应采取遮盖措施，防止扬尘污染。（三）严格落实固体废物污染防治措施。施工废料应回收利用，不能利用的拉运至克拉玛依市交由当地环卫部门处理；废弃抽油机及抽油管柱利旧使用；落地油及废防渗材料应集中收集后交由有资质单位无害化处置；生活垃圾应集中收集后运至石西油田作业区生活垃圾填埋场处理。危险废物收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》要求。                                       （四）严格落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减振等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的排放限值。","无"]
[8,"新疆凤育农业科技有限公司乌苏有机土地种植西红柿番茄深加工一二三产融合项目","新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市","新疆凤育农业科技有限公司","新疆润锦环境工程有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生的扬尘应采取设置围挡、硬化道路、定期洒水和运输物料遮盖等污染防治措施，同时应加强运输车辆尾气管控。运营期厂区污水处理站应加盖封闭，及时喷洒除臭剂，确保无组织硫化氢、氨气排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中限值要求。包装喷码应在厂房内操作，厂界无组织非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。                                                          （二）严格落实水污染防治措施。生产废水和生活污水经自建污水处理站预处理后应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，经预处理的生产废水和生活污水通过园区污水管网进入乌苏市污水处理厂达标处理。                  （三）严格落实噪声污染防治措施。施工期设备合理布置，合理安排施工时间，选用低噪声设备，厂界须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期选用低噪声设备，设备采取减震、隔声措施，合理设置车辆进出通道，运输车辆限速行驶。厂界须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。                             （四）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，生活垃圾集中收集后拉运至生活垃圾转运站。运营期生烂番茄及籽皮应集中收集外售制作饲料，严禁随意丢弃。栅渣、沉淀池污泥定期清运至乌苏市生活垃圾填埋场。污泥运输时应采用密封性能好的专用车辆，并加强车辆的管理与维护，杜绝运输过程中的沿途抛洒滴漏。生活垃圾应收集于厂区现有垃圾收集设施中，定期委托环卫部门清运处置。废油墨、废机油等危险废物，应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规范，落实好防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施后暂存于危废贮存点，并定期交由持有危险废物经营许可证单位进行规范处置。","无"]