{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"塔城市楚坎北建筑用石英岩矿","新疆塔城地区塔城市北东40°方位30km处(塔城市阿西尔乡境内)","塔城市绿银矿业有限公司","新疆润凯环保工程有限公司","(一)严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生的废气为颗粒物，经采取洒水降尘及物料遮盖措施后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2要求后达标排放。项目运营期产生的废气为颗粒物，颗粒物采取喷雾注水增湿抑尘+洒水+减少爆破次数等措施降低采矿粉尘，原矿投料口采取半封闭并采用雾化喷头对物料进行持续喷水；堆场采取压实+洒水+覆盖编织网抑尘措施；原矿传输粉尘采取输送带全密闭；破碎系统粉尘采用湿法破碎+全封闭设施+集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒，除尘器产生的除尘灰与机制砂产品一同出售。\n(二)严格落实水污染防治措施。项目施工期产生的施工废水主要含悬浮物，采取沉淀处理后综合利用不外排的措施，生活污水经现有矿山项目化粪池收集后由吸污车定期清运至塔城市污水处理厂处理。项目运营期产生的废水为生活污水，经现有矿山项目化粪池收集后由吸污车定期清运至塔城市污水处理厂处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准并且满足《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）中纤维作物标准后，尾水灌溉期用于绿化。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期物料运输车辆按照矿区内已建道路行驶，不得在矿区内随意碾压开辟施工道路，运输车辆加强维修保养，最大限度降低噪声污染。施工期施工厂界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期将破碎机等高噪声设备进行全封闭措施的情况下，矿区场界四周噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值昼间≤60dB(A)要求。\n(四)严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期剥离土方用于闭矿期回填、土地复垦；废土石方用于场地平整压实；施工生活垃圾统一收集，定期拉运至约11km的阿西尔乡生活垃圾转运站集中处置。本项目施工机械及车辆的保养维护委托阿西尔乡定点维修场所，不在矿区保养维护，无危险废物产生。项目运营期产生的沉淀池底泥经压滤机榨干水分后用于进场道路的平整；废矿物油及废油桶，依托现有矿山项目危废贮存点（5m³）暂存，定期委托有资质单位处理。\n(五)落实生态环境保护措施。施工期不得占用矿区外土地，减少临时占地，控制地表扰动面积，减少对原有土壤结构、植被、水土流失、野生动物、景观的破坏，尽量避开植被较丰富的区域，严禁随意碾压、采挖矿区植被，尽量减少对植被的破坏。施工结束后，进行生态恢复，尽可能恢复至与周围植被类型及覆盖度、地貌类型及景观相协调。运营期按照划定的开采范围进行开采，本着“少占、少毁、不占、不毁”的环保理念，按照开发利用方案认真贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复占用土地和损毁土地。"]
[2,"中化现代农业（新疆）有限公司中化MAP塔城技术服务中心建设项目","中化现代农业（新疆）有限公司中化MAP塔城技术服务中心建设项目位于新疆塔城市阿不都拉乡水磨村，塔城市阿不都拉乡盛业家庭农场规模化水肥一体厂厂区内。","中化现代农业（新疆）有限公司","乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司","项目施工期主要为投料工段建设密闭隔间的建设，施工工程量小，对环境影响较小。\n（一）严格落实大气污染防治措施：项目运营期在常温常压条件下生产，投料工段设置密闭隔间，物料投加在密闭环境中进行；项目液体原料UAN贮存于生产装置区密闭UAN储罐中；固体原料均为密闭袋装，常温常压下贮存于罩棚内；通过采取上述措施后，厂界颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值要求；氨、臭气浓度、硫化氢须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建项目二级标准限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施：项目运营期产生的废水主要为运营期职工生活污水，生活污水排入塔城市阿不都拉乡水磨村污水处理站处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施：项目运营期产生的噪声主要为生产装置区泵和搅拌釜、空压机运行时产生的噪声，通过对生产设备采取减震，采用低噪声机械，对设备进行维修保养等措施后；厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施：运营期产生的生活垃圾经收集后，交由环卫部门统一处置，投料工段沉降粉尘收集后作为原料回收利用；过滤废渣收集后作为原料回收利用；废包装，集中收集后外售综合利用。"]
[3,"塔城市奉天浩商贸有限公司建筑废料加工处理项目","新疆维吾尔自治区塔城市装备制造加工集聚区内。","塔城市奉天浩商贸有限公司","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。加强施工期的环境保护管理工作，项目施工期采取设置围挡、运输物料遮盖等污染防治措施，避免在大风天气时施工。项目运营期产生的无组织废气主要为进料粉尘、干料输送粉尘、原料堆放及装卸扬尘。投料进口为半封闭式，并在进料口采取雾炮机喷洒降尘；1号输送机采用喷淋降尘；1号振动筛采用湿式筛分；振动筛、圆锥机、鄂破机、制砂机均位于全封闭钢结构厂房内；道路定期洒水降尘、运输车辆覆盖篷布；原料堆放装卸采取喷淋降尘措施；原料堆存对其表面覆盖篷布，并设置防风抑尘墙（网）。厂界无组织颗粒物排放浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。项目施工期施工废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，生活污水经市政管网排入塔城市污水处理厂处理。项目运营期产生的洗砂废水经管道收集至沉淀处理后回用于洗砂工序，不外排；生活污水通过市政管网排入塔城市污水处理厂处理。项目生活污水排放须满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中的三级标准限值。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。项目施工期选用低噪声设备、采取减振措施，合理安排施工时间，确保施工期噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。项目运营期采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12 348-2008）中3类声环境功能区噪声排放限值要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生的建筑垃圾中可利用部分回收利用，不可回用部分及时清运至建筑垃圾堆放场；生活垃圾及时清理收集后由环卫部门统一处置。项目运营期产生的生活垃圾集中收集于垃圾桶，委托环卫部门清运处置；泥饼暂存于一般固废暂存间，定期清运至一般工业固废填埋场填埋，或作为绿化用土回填；废机油在危废贮存点贮存，定期交由有资质的单位清运处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）中的相关标准要求。"]