{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"哈山斜701井建设项目","新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中石化新疆新春石油开发有限责任公司","森诺科技有限公司","\n（一）严格落实水污染防治措施。锅炉污水经收集后回用于脱硫塔补水，严禁外排；生活污水全部排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准后用于绿化，严禁随意外排；试油废水和压裂返排液定期由罐车运至春风一号联合站进行处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)的相关标准后全部回注油藏，不外排。\n（二）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，车辆洒水、设置围挡，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。经过气液分离后通过放散管点火充分燃烧后排放。井场边界柴油发电机烟气排放的污染物浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界浓度限值要求；生物质锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2限值要求\n（三）落实固体废物污染防治措施。生活垃圾暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内，经收集后交由环卫部门统一处理；钻井固废采用“泥浆不落地”工艺，拉运至克拉玛依前山石油工程服务有限公司处理；锅炉炉渣、除尘器粉尘、脱硫石膏经收集后贮存于一般固废暂存间，定期交由有处置能力的单位处置，应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料等危险废物暂存危废贮存点，委托具有相应危险废物处置资质的单位进行规范化处置。危险废物的收集、贮存、转移应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。\n（四）落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减振等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。\n（五）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整，严格落实水土保持措施。试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。","无需开展"]
[2,"新疆华电塔城和布克赛尔县105万千瓦风电项目","新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","华电和布克赛尔新能源有限公司","乌鲁木齐科创星辰科技发展有限公司","（一）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，从生态保护角度进一步优化施工组织，通过统筹利用现有道路、限定车辆运输路线、严格控制施工作业带宽度、加强挖填施工管理等控制占地影响范围，减少工程临时占地和地表开挖造成的不利影响。施工结束后及时进行生态修复。\n（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工场地四周应设置围挡、滞尘防护网，过往车辆加盖篷布、采取洒水、限制车速等措施。基坑开挖时，临时土方应合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。\n（三）严格落实水污染防治措施。项目施工期应做好施工场地周围的拦挡措施，应避开雨天土石方开挖作业，要落实文明施工原则，废水经防渗泥沙沉淀池收集用后洒水抑尘，严禁外排。运营期生活污水经地埋式生活污水一体化处理设施处理后达到《农村生活污水处理排放标准》(DB654275—2019)表2中B级标准，用于升压站绿化，严禁随意外排。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）排放限值。运营期严格落实《报告表》提出各项噪声污染防治措施，优先选用低噪声设备，并合理布局。噪声排放须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。\n（五）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，生活垃圾集中收集后拉运至生活垃圾转运站。施工过程中产生的土石方回填。施工结束后及时进行土地恢复，严禁就地倾倒；将混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、报废零部件、废变压器油、废润滑油、废液压油、废含油抹布和废手套以及废铁质油桶；生活垃圾应集中收集后，就近运至生活垃圾转运站，严禁随意丢弃；废零部件应集中收集后由厂家回收处置。废变压器油、废润滑油、废液压油、废含油抹布和废手套以及废铁质油桶应集中收集后交由有资质的第三方进行规范化处置，不得随意丢弃。","无需开展"]
[3,"陆梁油田陆140区块侏罗系西山窑组油藏评价井工程","新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司开发公司","南京国环科技股份有限公司","（一）严格落实水污染防治措施。施工期管道试压废水应尽可能重复利用，试压结束后，回用于洒水降尘。生活污水直接排入陆梁公寓生活污水一体化处理装置进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中二级标准后，夏季用于生活区绿化，冬季排入储水池。运营期采出水及井下作业废水（洗井废水、压裂废水、修井废液）送至陆梁集中处理站污水处理系统处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）后用于油藏注水。\n（二）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。伴生气经排气管线充分燃烧后排放。应选用符合国家质量标准的柴油，加强设备维护，施工期井场边界各污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（三）落实固体废物污染防治措施。生活垃圾统一收集运送至乌尔禾生活垃圾填埋场处理；钻井岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统处理后暂存于岩屑储罐，委托岩屑处置单位直接拉运处置；废机油、含油污泥、清管废渣、废弃防渗膜暂存于井场危废暂存间，委托具有相应危险废物处置资质的单位进行规范化处置。危险废物的收集、贮存、转移执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012）要求。\n（四）落实声环境保护措施。须选用低噪声设备、对设备进行检查检修和基础减震等方式，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。\n（五）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时占地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整，严格落实水土保持措施。","无需开展"]
[4,"石西110井评价井工程","新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司开发公司","南京国环科技股份有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。伴生气经过气液分离后通过放散管点火充分燃烧后排放。应选用符合国家质量标准的柴油，加强设备维护，井场边界各污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；试油期井场边界非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（二）严格落实水污染防治措施。施工废水主要为生活污水和试油废水。钻井过程应采用套管与地层隔离开，防止污染地下水，钻井采用钻井泥浆不落地技术，分离后的液相回用于钻井液配制，不得外排；试油废水主要包括洗井废水和压裂返排液，经专用储罐收集后拉运至石西集中处理站，处理达标后回注油藏；生活污水应集中收集后定期清运至石西作业区生活污水处理站处理。\n（三）严格落实固体废物污染防治措施。钻井岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的固相暂存于岩屑储罐，委托第三方处置单位进行处理，达标后综合利用；机械设备保养、维修产生的废油应集中收集至废油罐存于危废暂存间，钻井结束后与含油废弃物、废防渗膜、油基岩屑交由具有相应危废处置资质的单位进行规范化处置；生活垃圾集中收集后统一拉运至石西油田作业区生活垃圾填埋场处理。固体废物在处置和运行管理中应严格落实《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》(DB65/T3997-2017)、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》(DB65/T3998-2017)、《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》(DB65/T3999-2017)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）中的相关要求。\n（四）落实声环境保护措施。施工期间须对高噪声设备采取基础减振、加强设备维护及保养等措施，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）排放限值。\n（五）落实生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时占用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整，严格落实水土保持措施。试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。","无需开展"]