{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,6],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"新疆欣天宝农牧业投资发展有限公司60万羽蛋鸡自动化养殖项目","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市大泉乡东泉村","新疆欣天宝农牧业投资发展有限公司","新疆绿维环保科技有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施：加强施工期的环境保护管理工作，项目施工期采取设置围挡、运输物料遮盖等污染防治措施，避免在大风天气时施工。项目区恶臭污染源产生环节须加强控制管理，喷洒生物除臭剂，粪便及时周转，加强项目区绿化，厂界氨、硫化氢排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求，臭气浓度须满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准要求。饲料加工粉尘经脉冲式布袋除尘器进行处理后，由15米高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准浓度限值要求。食堂单独设置油烟净化装置处理油烟废气，食堂饮食油烟废气经油烟净化器处理后须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的标准限值要求；\n（二）严格落实噪声污染防治措施。施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运行期应选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局，鸡叫声通过合理饲喂，避免惊吓等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。\n（三）严格落实水污染防治措施。项目施工期施工废水经沉淀池沉淀处理后循环使用。运营期鸡舍冲洗废水和生活污水经地埋式一体化污水处理设施进行处理，出水达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的标准限值要求和《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2规定的B级排放限值要求后，用于场区绿化。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，运营期鸡粪、饲料残渣及散落毛羽运至新疆美康惠农科技发展有限公司进行综合利用；残次品蛋收集后外售饲料厂家；病死鸡送至一四二团病死畜禽无害化处理中心处理；废包装材料外售物资回收单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运；废离子交换树脂由厂家定期更换，随即带走，不在厂区贮存；防疫废物委托有资质的单位处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）中的相关标准要求。","无需开展"]
[2,"中能沃可（新疆）新材料科技有限公司建设年产1万吨玄武岩连续纤维生产线项目","新疆塔城地区沙湾市","中能沃可（新疆）新材料科技有限公司","新疆山河志远环境监理有限公司","（一）施工期环境保护措施。施工时应采取适时洒水清扫、设置围挡等防治扬尘措施，施工废水经过沉淀池处理后回用于建筑施工过程、回用于场地降尘，选用低噪声施工机械和设备，合理安排施工时间，确保施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，施工过程中的土方开挖应注意挖填方平衡，减少土方的外排外运，残余土方不得随意弃置，必须送有关部门指定的地点填埋或堆放，生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运处置。\n（二）大气污染防治措施。项目窑炉废气经“沉降除尘+干法脱硫+复合陶瓷纤维滤管除尘脱硝”装置处理后，由1根28m高排气筒DA001排放，浸润剂配置、涂覆、烘干工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）收集后，经二级活性炭吸附装置处理后，由1根28m高的排气筒（DA002）排放，确保有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）要求，SCR脱硝剂氨逃逸浓度、VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表1标准要求。原料料仓和石灰粉料仓的上料粉尘废气通过仓顶的布袋除尘器处理后无组织排放，确保厂界无组织非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。厂界氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中新扩改建二级要求。\n（三）水污染防治措施。生产废水经厂区自建污水处理站预处理后，和生活污水经化粪池处理后，一同排入园区污水管网，最终进入沙湾市第二污水处理厂深度处理。厂区污水总排口废水须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及沙湾市第二污水处理厂进水水质要求。\n（四）噪声防治措施。选用低噪声设备，厂房隔声、消音、基础减震等措施。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。\n（五）固体废物污染防治措施。废玄武岩纤维丝和废气治理除尘器收集的尘回用于生产；废离子交换树脂由厂家定期更换回收；废分子筛交由厂家回收处置；废包装材料外售综合利用；脱硫灰渣、污水处理站污泥交由建材厂综合利用。职工生活垃圾由环卫部门统一收集。废催化剂、废浸润剂桶、废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布及劳保用品均为危险废物，收集后暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处置。危险废物的贮存须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。\n（六）环境风险防范措施。建立完善的安全生产管理制度和消防安全规定，制定设备操作规程并严格遵照执行，LNG备用罐安装甲烷泄漏报警装置，氨水贮存区安装氨泄漏检测装置，按照《建筑设计防火规范》要求设置消防给水和灭火设施，制定本项目的突发环境事件应急预案和处置措施，并定期培训、演练。","无需开展"]
[3,"沙湾市2025年重要农村公路建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市","沙湾市交通运输局（沙湾市交通运输综合行政执法队）","新疆创禹水利环境科技有限公司","（一)大气环境保护措施。施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等，施工前须制定控制工地扬尘方案，施工期间接受相关部门的监督检查，执行建筑施工场地的相关规定，采取有效防尘措施。要做到文明施工，做好围挡工作，不在起风环境下作业。为进一步降低施工扬尘，要定期对路面和施工场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上晴天每天不少于2-3次，耗水量每天约8升左右。4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作，运输车辆需加盖篷布。直接购买商砼，禁止现场搅拌混凝土，土料运输过程中进行围挡。沥青铺设采用封闭性较好的沥青摊铺车，沥青摊铺应分段集中施工，缩短沥青烟影响时间，减少沥青挥发对运输沿线大气环境的污染。施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，对使用燃油的施工机械设备，应使其排放的废气符合国家有关标准，以控制施工区大气环境污染。使用的机械设备进行维护及保养，保证其正常运行；加强对施工人员的教育，提高设备原料利用率，不用设备时及时关闭，减少废气排放。                （二）水环境保护措施。施工期生产废水主要为设备冲洗废水，产生点较为分散，难以集中处理，故本项目禁止车辆及其他施工机械在施工区、自然水体内冲洗，需至附近洗车场进行冲洗，施工期产生的各类废水严禁排入周边任何地表水体。加强施工人员用水管理，节约用水，尽可能避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”。施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。                                                                                              （三）声环境保护措施。合理安排作业时间：避开敏感时段施工，避免大量高噪声设备同时运行；严禁夜间（24:00~8:00）车辆运输，避免影响运输沿线周边居民生活。若因特殊情况需要连续施工的，施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证。合理布局施工现场：建筑工地围挡施工，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，采取排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。让处于噪声环境下的工作人员使用耳塞、耳罩等防护用品，减少相关人员在噪声环境中的暴露时间，以减轻噪声对人体的危害。优化施工方法：采用集中力量、逐段施工方法，缩短施工周期，减轻施工噪声对局部地段声环境的影响。                                                                                                                                                         （四）固体废物保护措施。土石方运输车辆必须用篷布严密覆盖，覆盖率要达到100%，避免在行驶过程中尘土飞扬或泥土洒落路面。施工期间固体废物首先应考虑回收利用，对钢筋、钢板、管材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、石、砂的杂土应集中堆放，定期清运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场填埋。施工过程中产生的各类废弃物，均不可随意丢弃至道路周边沟渠内，造成地表水污染。                                                                                                                    （五）生态保护措施。施工开始前，施工单位必须先与当地林业管理部门取得联系，取得相关手续，协调有关施工场地等问题，尽量减少对作业区周围土壤和植被的破坏。避免超计划占用林地、草地，禁止乱砍乱伐，注意保护周边植被，尽可能减少对植被和土地的破坏。弃土、填土应尽量结合填坑、修路。施工过程中，合理组织，利用彩条旗严格限定施工作业带占地范围，材料运输过程中，应充分利用现有公路，不设置临时便道。材料运至施工现场后，应合理布置，不新增临时占地。以公告、宣传单、会议等形式加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，增强施工人员的环境保护意识；禁止施工人员捕猎鸟类等野生动物和从事其他有碍生态环境保护的活动。加强施工管理与监理，优化施工设计，尽量减少施工占地及施工活动对野生动物栖息地的破坏。不主动伤害动物，消除动物对人类的恐慌。施工过程中选用低噪声设备，减少施工机械噪声对周边动物的影响。施工过程中，加强管理，限定施工区域，不准擅自扩大临时施工场地，避免人为对地表植被的破坏。合理安排施工时间，减少施工噪声对野生动物的惊扰。施工期对景观生态造成一定影响，施工结束后通过对所占土地的恢复及平整等措施，可以基本消除影响。施工结束后，及时清理施工设施、各类施工迹地及时平整，使扰动过的地表与周围的景观相协调。挖掘土方的过程中应及时采取洒水等措施，挖掘完毕后及时在周边平整。施工期对土方的开挖，植被的破坏等，会加重水土流失，影响农业生产，因此施工期在雨季加强保护措施，尽量缩短工期和避开雨季。","无需开展"]
[]
[4,"沙湾市东湾镇夹山子村2025年农田水利建设项目","新疆塔城地区沙湾市东湾镇夹山子村","沙湾市东湾镇人民政府","乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司","（一）生态环境保护措施。做好施工组织规划，合理划定施工范围，严格控制占地面积；运输车辆须在规定路线内行驶，严禁随意行车、乱碾乱压，尽量减少扰动面积；加强施工管理，严格按照操作规程施工；做好道路扬尘、噪声等污染的消减措施；妥善处置施工期产生的各类污染物，防止其对生态环境造成污染。加强水土流失预防和管理工作，施工结束后对料场平整，对表面土方进行碾压，对场地采取平整、压实等措施防止水土流失。\n（二）大气污染防治措施。施工过程中扬尘主要来源于各项施工中土石方开挖产生的扬尘、临时堆土产生的施工作业扬尘和车辆行驶产生的道路扬尘。施工期施工扬尘采取洒水抑尘、分段施工、临时土方防尘网苫盖或洒水抑尘、车辆运输覆盖篷布等措施降低扬尘污染；施工场地使用合格的施工机械与运输车辆，严禁使用排放超标和冒黑烟的非道路移动机械，且加强车辆及机械设备维护保养。施工期颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值要求。运营期无废气产生。\n（三）水污染防治措施。施工现场不设临时生活营地，施工人员生活污水依托租赁的施工营地现有的污水处理设施处理。施工作业区设防渗沉淀池，施工生产废水经沉淀处理后，用于项目区洒水降尘。严禁一切生产废水、建筑垃圾排入地表水体。\n（四）噪声防治措施。施工期采取加强管理、优化施工方案，采用低噪声设备、合理布局、避免高噪声设备集中施工等降噪措施。施工噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应限值的要求。运输车辆途经在途经沿线的居民敏感点路段时，合理安排施工时间及物料的运输时间，减速慢行、禁止鸣笛。\n（五）固体废物污染防治措施。按照固体废物“减量化、资源化、无害化”处置原则落实各类固体废物收集、综合利用和处置措施。施工期施工人员的生活垃圾由施工单位集中袋装收集后交由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置；建筑垃圾优先回收利用，无法利用的集中收集后送至附近的建筑垃圾填埋场处置；施工弃土待施工完毕后用于项目区附近低洼处填平、机耕道铺垫或者防洪坝支渠已有伴行路铺垫。运营期无固体废物产生。","无需开展"]
[5,"石峰3井勘探钻探工程","新疆塔城地区沙湾市","中国石油新疆油田分公司勘探事业部","中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司","（一）生态环境保护措施。合理规划占地面积，尽量避让植被较多的区域，严格控制施工作业带宽度。对临时占地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁随意丢弃污染物，严禁施工人员捕猎野生动物。施工结束后及时恢复地貌原状。项目在建设过程中，严格落实各项管理规定，不得对项目所在区域生态环境和环境质量造成影响。\n（二）大气污染防治措施。施工现场运输车辆低速慢行，不得超载，易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散；使用符合国家标准的柴油并加强机械、车辆的维护，柴油储罐采用固定顶罐，施工期井场边界柴油发电机烟气排放的污染物须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求；试油期伴生气经排气管线充分燃烧后排放，试油期井场边界非甲烷总烃参照执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（三）水污染防治措施。试油期间洗井废水、压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至车89集中处理站采出水处理系统进行处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）相关标准后全部回注油藏，不得外排；钻井采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，水泥浆返至地面，封隔地层和水层，避免地下水环境污染；生活营地设临时防渗收集池用于收集生活污水,收集暂存后定期由吸污车清运至沙湾市第二污水处理厂处理，不得外排。\n（四）噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强检查、维护和保养机械设备。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛，噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。\n（五）固体废物污染防治措施。井场设钻井液不落地设备，水基钻井岩屑、油基钻井岩屑采用同一套不落地系统进行固液分离处理。分离出的液相回用于钻井，分离出的水基钻井岩屑暂存于专用方罐中，委托第三方岩屑处置单位进行最终处置；分离出的油基钻井岩屑进入油基岩屑专用方罐后交由具有相应危险废物处置资质的单位处置。施工结束后未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油的废防渗材料委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。施工过程中，机械、设备检修和维护产生的废润滑油及废润滑油桶委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置，严禁随意丢弃。本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应依据本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应依据《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2023）》的要求进行管理，转移过程应按《危险废物转移管理办法》办理危险废物转移联单；生活垃圾集中收集并定期清理至沙湾市生活垃圾填埋场处置。","无需开展"]
[6,"风城15井、红城1井勘探钻探项目","新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","中国石油新疆油田分公司勘探事业部","中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司","（一）生态环境保护措施。合理规划占地面积，尽量避让植被较多的区域，严格控制施工作业带宽度。对临时占地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁随意丢弃污染物，严禁施工人员捕猎野生动物。施工结束后及时恢复地貌原状。项目在建设过程中，严格落实各项管理规定，不得对项目所在区域生态环境和环境质量造成影响。\n（二）大气污染防治措施。施工现场运输车辆低速慢行，不得超载，易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散；使用符合国家标准的柴油并加强机械、车辆的维护，柴油储罐采用固定顶罐，施工期井场边界柴油发电机烟气排放的污染物须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求；试油期伴生气经排气管线充分燃烧后排放，试油期井场边界非甲烷总烃参照执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。\n（三）水污染防治措施。试油期间洗井废水、压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至风城1号稠油联合站采出水处理系统进行处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）相关标准后全部回注油藏，不得外排；钻井采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，水泥浆返至地面，封隔地层和水层，避免地下水环境污染；生活营地设临时防渗收集池用于收集生活污水,收集暂存后定期由吸污车清运至乌尔禾区污水处理厂处理，不得外排。\n（四）噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强检查、维护和保养机械设备。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛，噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。\n（五）固体废物污染防治措施。井场设钻井液不落地设备，水基钻井岩屑、油基钻井岩屑采用同一套不落地系统进行固液分离处理。分离出的液相回用于钻井，分离出的水基钻井岩屑暂存于专用方罐中，委托第三方岩屑处置单位进行最终处置；分离出的油基钻井岩屑进入油基岩屑专用方罐后交由具有相应危险废物处置资质的单位处置。施工结束后未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油的废防渗材料委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。施工过程中，机械、设备检修和维护产生的废润滑油及废润滑油桶委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置，严禁随意丢弃。本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应依据本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应依据《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2023）》的要求进行管理，转移过程应按《危险废物转移管理办法》办理危险废物转移联单；生活垃圾集中收集并定期清理至乌尔禾区生活垃圾填埋场处置。","无需开展"]
[7,"新疆氢基能源科技沙湾市年产10万吨绿氢制60万吨绿氨生产线项目","新疆塔城地区沙湾市","新疆氢基能源科技有限公司","乌鲁木齐恒达蓝天环保科技有限公司","\n（一）大气污染防治措施。采用DCS控制系统，装置物料输送均通过密闭管道进行，管道设计上采用无缝管；通过对装置区进行压力测试，确保所有的工艺设备和管道有效密封，装置运行后，操作人员随时巡查，严防跑、冒、滴、漏的出现；液氨储罐通过气相平衡管与槽车气相连通，液氨贮罐上加喷淋装置降低罐内温度。本项目非正常工况主要为合成气压缩工段进出口阀故障产生的气体；氨合成工段开车过程中催化剂升温还原、系统安全阀放空的废气；氨冷冻工段的系统安全阀门故障导致的气体排放。本项目设置有火炬系统，事故状态下产生的废气送入火炬系统处理，火炬燃烧装置一般只用于应急处置，不作为日常大气污染治理设施。。\n（二）水污染防治措施。本项目新建处置规模120t/h，工艺为格栅→调节池→UF→反渗透→消毒→工艺补水，反渗透浓水经蒸发结晶处理后冷凝水回用。\n（三）噪声防治措施。施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施。\n（四）固体废物污染防治措施。本项目危险废物主要为废碱液、过滤杂质、合成氨装置定期更换的废催化剂产生量以及设备检修产生的废矿物油，废含油抹布、手套，定期由有资质单位进行处理。蒸发结晶后的杂盐定期送刚化填埋场填埋；一般固废主要为脱盐水制备系统定期更换的废滤芯、废反渗透膜、氢氧气纯化装置定期更换的废催化剂、干燥塔废干燥剂、空压制氮系统定期更换的废空气滤芯以及污水处理站产生的废反渗透膜，送一般固体废填埋场处理。本项目建设有危险废物贮存库，落实危险废物管理制度，建立健全危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处理全过程的污染环境防治责任制度。禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。落实危险废物管理计划制度。按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。落实危险废物识别标志制度。按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）等有关规定，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处理危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。","已开展"]
[8,"托里县玉龙玉米种植农民专业合作社改扩建项目","托里县多拉特乡霍尔顿牧民定居点以南200m处","托里县玉龙玉米种植农民专业合作社","乌鲁木齐恒源净业环保科技有限公司","（一）大气污染防治措施。本项目生物质热风炉烟气采用布袋除尘器+SNCR处理，经处理后的热风炉烟气满足锅炉大气污染物排放标准》表2中的燃煤锅炉标准（颗粒物：50mg/m³、二氧化硫：300mg/m³、氮氧化物：300mg/m³）要求。\n（二）水污染防治措施。生活污水经项目区化粪池收集后定期拉运至托里县污水处理厂。\n（三）噪声防治措施。选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施后，噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。\n（四）固体废物污染防治措施。热风炉炉渣外售给建材企业综合利用，玉米清筛杂质外售给当地饲料加工企业，除尘器收集粉尘、废布袋和废包装袋定期统一交由环卫部门处置，废润滑油和废油桶暂存于危废贮存库后统一由有资质的单位进行处置。","无需开展"]
[9,"塔城地区乌苏市清洁能源供热项目","塔城地区乌苏市哈图布呼镇","乌苏市兴聚能热力有限责任公司：","新疆润锦环境工程有限公司","(一)严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采取设置围挡、定期洒水和运输物料遮盖等污染防治措施。运营期近期生物质燃料设置低氮燃烧器+SNCR炉内脱硝+陶瓷多管旋风除尘器+布袋除尘+双碱法脱硫处理后由45m高排气筒排放，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、及烟气黑度排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2天然气锅炉排放标准。运营期远期天然气燃料设置低氮燃烧器+SNCR炉内脱硝处理后由45m高排气筒排放，烟尘、二氧化硫及烟气黑度排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2天然气锅炉排放标准，氮氧化物排放浓度应满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中限值要求。本项目申请总量指标：近期生物质燃料：颗粒物0.13t/a、二氧化硫9.06t/a、氮氧化物9.46 t/a，倍量替代为：颗粒物0.26t/a、二氧化硫18.12t/a、氮氧化物18.92t/a；远期天然气燃料：颗粒物2.53t/a、二氧化硫1.77t/a、氮氧化物4.14t/a，倍量替代为：颗粒物5.06t/a、二氧化硫3.54t/a、氮氧化物8.28t/a；项目总量指标由塔城地区生态环境局乌苏分局进行调剂。\n(二)严格落实废水污染防治措施。本项目设置循环水池，运营期工艺废水循环使用不外排。生活污水直接排入污水管网，由哈图布呼镇污水处理设施处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期设备合理布置，合理安排施工时间，选用低噪声设备，厂界须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求中的标准限值。运营期选用低噪声设备，设备采取基础减震、厂房阻隔等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固体废物应当按照减量化、资源化、无害化的要求对施工期垃圾进行综合利用。不可回收利用部分与生活垃圾应及时交予环卫部门统一处置。运营期固废由生产固废和生活垃圾组成，生产固废分为一般固废和危废，一般固废中生物质燃烧炉渣、除尘器粉尘和定期清理的循环水池污泥，收集后交物资回收单位处理，软水制备定期更换的离子交换树脂由设备厂家回收。设备维护过程中产生的废机油、废油桶等危险废物集中收集后交由有资质单位进行规范化处理，严禁随意处置。生活垃圾收集后定期由环卫部门统一处理。项目运营期间产生的一般固废贮存、处置应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。","无需开展"]
[10,"乌苏市工业园区西区220千伏苏皇二线、110千伏百坊线升级工程","塔城地区乌苏市工业园区西区","乌苏市商务和工业信息化局","新疆润锦环境工程有限公司","(一)严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生的扬尘应采取施工区域设置围挡、干燥作业面定期洒水和运输物料遮盖等污染防治措施。运营期无废气产生。\n(二)严格落实废水污染防治措施。本项目施工期不设住宿区域，施工现场合理设置移动式公厕，生活污水定期清理并运送至乌苏市工业园区西区污水处理厂。运营期仅进行线路巡检及抢修，不设置工作人员，无生产废水、生活污水产生。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期应合理安排施工时段，使用低噪声设备，减少施工噪声对周围环境的影响，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）排放限值。运营期选择合适的设备，采取合理布置线路、线高等降噪措施，确保项目沿线声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应声功能区标准要求，防止噪声扰民。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固体废物应当按照减量化、资源化、无害化的要求进行处置，铁塔拆除后的导线、金具、塔材等材料回收综合利用，不可回收利用部分与生活垃圾应及时交予环卫部门统一处置。运营期线路检修产生的固废导线、绝缘子、金具等，分类收集后交物资回收单位回收利用，生活垃圾集中收集后随检修人员带回至就近垃圾收集点。\n（五）严格落实电磁环境污染防治措施。项目输电线路设计阶段已避让居民集中区域，尽量降低输电线路运行期的电磁环境影响。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所，工频电场强度控制限值为10千伏/米，且给出警示和防护指示标志，以减少电磁辐射对周围环境及周边居民的不良影响，电磁辐射执行《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中的公众曝露控制限值。\n（六）严格落实生态环境保护措施。施工期合理规划、设计施工便道及场地；各种机械和车辆固定行车路线，避免车辆随意碾压破坏地表；在建设临时道路、牵张场地等时，应尽量减少对地表植被的扰动；施工结束后对施工迹地及时进行整治、恢复，减轻水土流失，使其受影响的程度降到最低。","无需开展"]
[11,"三一重能和丰49.9万千瓦风电项目220kV汇集升压站及三一重能和丰49.9万千瓦风电项目220千伏送出线路工程","新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县","塔城湘疆新能源发电有限公司","乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司","(一)严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生废气主要来自场地平整、升压站挖填、输电线路塔基基础挖填扬尘，物料堆放、装卸扬尘，车辆行驶的动力起尘，以及施工机械、车尾气及柴油发电机废气。施工期挖掘土方须及时回填，回填土方时，对干燥表土适时洒水；使用低能耗、低污染施工机械、车辆，加强维护保养；物料密闭运输，装卸时须采取有效抑尘措施，存放严密遮盖；建筑材料堆场须采取洒水和覆盖等防尘措施，避免在大风天施工作业，对施工及运输道路进行硬化。施工后期及时将表土回覆用于生态恢复。施工期场界大气污染物排放须执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准。\n(二)严格落实水污染防治措施。项目施工期产生废水主要为生产废水和施工人员的生活污水。施工产生的泥浆水及施工机械的冲洗废水须经临时沉淀池沉淀后回用于施工环节，严禁外排。施工人员生活污水经临时沉淀池统一收集后，定期清运至和布克赛尔县污水处理厂，严禁外排。本项目运行期产生的生活污水，生活污水排至地埋式一体化污水处理设备，污水处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB4275-2019）表1、2中的要求后，储存在中水池中，灌溉期用于厂区绿化，非灌溉期储存来年用于绿化。\n(三)严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，选用低噪声、低振动施工设备和相应技术，设备定期保养和维护，基坑开挖严禁大爆破，运输车辆严禁使用高音喇叭，减少夜间运输。施工期噪声排放须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。本项目运行期产生噪声主要是变压器运转噪声，选用隔音防震型设备；选择表面光滑、耐氧化的导线和母线，在设备安装时要保证各类接口接触良好；加强变压器的日常维护，定期检查变压器机械系统。\n(四)严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生固体废物主要包括土石方，施工人员产生的生活垃圾以及各类建材包装箱袋和设备安装包装物等。施工期固体废物应当按照减量化、资源化、无害化的要求进行分类处理处置，废弃包装箱(袋),统一回收后外卖给废品收购站综合利用。生活垃圾集中收集后交当地环卫部门统一清运至垃圾堆放点。运营期污水处理设备产生的污泥，定期委托环卫部门进行清掏处理。生活垃圾集中收集在升压站的生活垃圾箱，由环卫部门进行统一清运。变压器检修产生的危险废物废铅蓄电池、废变压器油、柴油发电机在使用过程中产生的废桶须统一收集至危险废物暂存库，及时交有资质单位处置，严禁随意处置。项目产生一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的规定。","无需开展"]
[12,"乌苏市20万千瓦/80万千瓦时独立新型储能项目","新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市西南约21km处","乌苏市西铁新能源有限公司","新疆天地源环保科技发展股份有限公司","（一）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，从生态保护角度进一步优化施工组织，通过统筹利用现有道路、限定车辆运输路线、严格控制施工作业带宽度、加强挖填施工管理等控制占地影响范围，减少工程临时占地和地表开挖造成的不利影响。施工结束后及时进行生态修复。\n（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工场地四周设置围挡、滞尘防护网，过往车辆采取洒水、限制车速等措施，基坑开挖时，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。\n（三）严格落实水污染防治措施。项目施工期应做好施工场地周围的拦挡措施，应避开雨天土石方开挖作业，要落实文明施工原则，不外排施工废水，防止施工废水进入附近水体。生活污水经隔油化粪池收集处理后清运至乌苏市污水处理厂处理，严禁随意外排。\n（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定的限值。项目运营期升压站厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求；输电线路选用的导线质量应符合国家相关标准要求，220千伏架空线路边导线地面投影外两侧昼间、夜间噪声监测值需满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。\n（五）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用。项目运营期电力巡线、电力维护期间设备器件须带离现场；检修和事故状态时产生的废变压器油应集中收集后交由有资质单位进行规范化处置。废蓄电池分类收集后暂存至危废暂存间内，定期委托具有资质单位进行规范化处置。危废暂存、转移、外运管理须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物转移管理办法》等相关要求。生活垃圾收集后统一运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置。\n（六）做好电磁环境管控。合理布局站内电气设备及配电装置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。确保运营期电磁环境影响值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值。","无需开展"]
[13,"中广核塔城额敏220千伏送出线路工程(塔额)","新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县","中广核额敏风力发电有限公司","新疆鼎耀工程咨询有限公司","(一)严格落实大气污染防治措施。施工期加强施工管理，文明施工，挖掘土方及时回填；施工物料统一堆存并采取防尘网遮盖、洒水等措施；严格控制运输车辆的运输量，规范运输车辆的运输方式，不得遗撒、泄漏和扬尘，避免大风天气进行易扬尘作业。施工期场界大气污染物排放须执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准。\n(二)严格落实水污染防治措施。施工期严格落实《报告表》提出各项水污染防治措施，项目施工期应做好施工场地周围的拦挡措施，应避开雨天土石方开挖作业，要落实文明施工原则，不外排施工废水，防止施工废水进入附近水体。\n(三)严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，选用低噪声、低振动施工设备；运输车辆经过居民区等环境敏感点时须减速行驶。施工期噪声排放须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的相关标准要求。运营期噪声排放须满足《声环境质量标准》GB3096-2008)中相关标准要求。\n(四)严格落实固体废物规范化处置措施。施工期产生的固体废物按照减量化、资源化、无害化的要求进行分类处理处置；生活垃圾集中收集，统一拉运至指定处置，严禁随意处置；工程施工结束及时对扰动地表进行平整和植被恢复。项目产生一般工业固废贮存处置须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关要求。\n(五)严格落实电磁环境污染防治措施。项目严格落实《报告表》提出的各项电磁环境污染防治措施；线路选线避开集中居民区，做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员靠近带电架构；线路选用的导线质量须符合国家相关标准的要求。","无需开展"]