{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"塔城地区乌苏市绿色食品产业园基础设施一期（污水处理站）建设项目","新疆塔城地区乌苏市绿色食品产业园内","乌苏工业园区管委会","新疆天地源环保科技发展股份有限公司","（一）严格落实各项废气污染防治措施。各污水处理建/构筑物内恶臭气体源需加盖密闭，并对各污水处理系统、污泥处理系统等产生的恶臭气体源经负压抽吸收集后采用“除臭一体设备（活性炭吸附+光触媒处理）+废气洗涤塔”进行除臭，除臭处理后通过15米高排气筒排放，氨、硫化氢排放速率及臭气浓度有组织排放须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表2排放限值；加强厂区绿化，沿厂界四周设置绿化带，严格控制无组织恶臭排放，厂界恶臭污染物浓度须符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（及修改单）中表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准。\n（二）严格落实各项水环境保护措施。运营期进水水质达到相应行业标准或符合本污水处理厂的进水水质要求，涉及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中第一类污染物的废水必须在生产车间处理设施排放口达标后方可排入本污水处理厂，处理后水质须符合\n《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和乌苏市净水源污水处理有限公司进水水质要求。\n严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的相应要求，严格落实防渗措施，各污水处理构筑物边侧及底部均须按设计采取相应防渗措施，避免污染地下水；定期监测地下水水质，发现异常及时采取有效措施。\n（三）强化噪声污染防治措施。合理布局厂内噪声源，采取消声、隔声、减震等措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区限值。\n（四）严格落实固体废物处置措施。栅渣、污泥经脱水后送至乌苏市一般工业固体废物填埋场处置。化验室废液、在线监测废液、废润滑油、废紫外线灯管、废药剂包装袋等危险废物集中收集，分类暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有相应危险废物处置资质的单位安全处置。危险废物收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)及《危险废物转移联单管理办法》等相关要求。生活垃圾交由环卫部门统一收集，运至乌苏市生活垃圾填埋场填埋处理。\n（五）强化环境风险防范和应急措施。企业须建立区域应急联动机制，建立严格的环境与安全管理体制，制订完善的环保规章制度，按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）要求做好环境应急预案的备案工作，并定期演练。设置事故池，用于事故状态下及非正常工况下的废水收集，收集废水待事故排除后重新返回处理，严禁不达标废水排放。设备及环保设施定期巡检、及时维修保养；严格按照国家和地方有关危险化学品的法规、条例的规定和要求运输、贮存及使用危险化学品；定期巡检药品桶是否有破损、磨损等以防泄漏，并及时修复或更换包装桶；加强污泥管理，防止污泥膨胀；加强场内人工巡检；污水处理厂应对进水口、出水口必须安装水质在线监测设备，开展在线监测工作，出现异常，立即启动应急预案；严格操作规程，做好运行记录，定期检修，发现隐患及时处理，杜绝非正常工况及事故排放对环境产生影响。"]
[2,"裕民县农牧废弃物资源化利用建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区裕民县","新疆绿麦生物科技有限公司","新疆天地源环保科技发展股份有限公司","(一)严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生的废气为扬尘以及施工机械、运输车辆废气，经采取设置围挡、湿法作业、车辆清洗、物料苫盖、加强机械维护与管理等措施后，须满足《施工场地扬尘排放标准》（DB61/1078-2017）等相关标准要求后达标排放。项目运营期产生的废气为氨、硫化氢、颗粒物，发酵车间经采取集气罩收集后通过生物过滤除臭装置处理后经1根15m高排气筒排放、陈化车间颗粒物加强通风+喷洒除臭剂无组织排放、生产车间收集经袋式除尘处理后通过一根15m高的排气筒排放等措施后，须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中相应限值要求后达标排放。\n(二)严格落实水污染防治措施。项目施工期产生的废水为施工废水和施工人员生活污水，经采取施工废水经临时沉淀池处理后回用于洒水抑尘、生活污水排入化粪池后定期拉运至裕民县污水处理厂等措施后，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中相关标准及污水处理厂接纳要求后达标排放或妥善处置。项目运营期产生的废水为员工的生活办公污水，经污水管网排入污水处理厂措施后，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求后达标排放。\n（三）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准。《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准\n(四)严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生的固废为建筑垃圾、土石方及施工人员生活垃圾，经采取建筑垃圾外运至指定填埋场、土石方场内平衡与外部购买、生活垃圾交由环卫部门统一清运等措施后，须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及地方相关管理要求后妥善处置，不对环境造成二次污染。项目运营期产生的固废为收集的颗粒物灰尘、废包装袋、生活垃圾及废机油，经采取粉尘回用、废包装袋外售综合利用、生活垃圾交由环卫部门处理、废机油暂存于危废贮存点并委托有资质单位处置等措施后，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等相关要求后安全处置，实现资源化、无害化。\n(五)落实生态环境保护措施。建成后厂区内采取硬化措施。"]
[3,"塔城地区乌苏市太平沟蓄滞洪区建设工程项目","新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市","新疆融兴盛景城市服务有限公司","新疆润锦环境工程有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。本项目产生的扬尘应采取施工区域设置围挡、干燥作业面定期洒水和运输物料遮盖等污染防治措施，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放标准。\n（二）严格落实水污染防治措施。本项目产生的施工废水应通过施工场地的临时防渗沉淀池沉淀处理后回用于道路洒水及车辆冲洗，禁止外排；产生的生活污水须定期清理并运送至乌苏市污水处理厂达标处理。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目产生工程弃土等一般固体废物定期拉运至建设单位运营的生活垃圾场处理；产生的生活垃圾须交由环卫部门定期清运。\n（五）严格落实生态环境保护措施。施工期须合理规划、设计施工便道及场地；各种机械和车辆固定行车路线，避免车辆随意碾压破坏地表植被；施工临时道路选线尽量避开野生植物生长密集地带，最大限度减少对植被和野生动物的活动场所和生存环境的破坏；管线工程城市段尽量利用现有道路红线内、绿化带等公共空间敷设，不占用耕地和林地；加强施工人员教育，规定活动范围，不随意踩踏植被；施工结束后对施工迹地及时进行整治、恢复，减轻水土流失，使其受影响的程度降到最低。"]