{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":7,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"金砂2井勘探钻探项目","和布克赛尔蒙古自治县","新疆油田勘探事业部西北缘项目经理部","南京国环科技股份有限公司","（一）严格落实水污染防治措施。钻井过程应采用套管与地层隔离开，防止污染地下水，钻井采用钻井泥浆不落地技术，分离出的液相应循环使用，不得外排。完井后剩余泥浆由钻井队找专业公司进行回收利用，严禁乱排乱放，防止因降水淋滤等情形污染地下水；井下带罐作业，生活污水经临时防渗收集池收集暂存，定期由吸污车拉运至乌尔禾生活污水处理厂进行处理，严禁随意外排；洗井废水和压裂返排液进入罐车拉运至六九区污水处理站进行处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)的相关标准后全部回注油藏，不得外排。\n（二）严格落实大气污染防治措施。避免大风天气作业，施工期合理规划运输路线，严禁乱碾乱压，对易起尘物料遮盖，防止扬尘污染。车辆采用合格油品并加强管理。伴生气经过气液分离后通过放散管点火充分燃烧后排放。试油期井场边界非甲烷总经排放浓度应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界浓度限值要求。\n（三）落实固体废物污染防治措施。生活垃圾应统一收集由克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司清运至白碱滩区垃圾中转站，再运送至克拉玛依生活垃圾填埋场处理；水基钻井岩屑经不落地系统收集至水基岩屑储罐，委托岩屑处置单位进行处置；油基岩屑进入油基岩屑储罐，定期委托有危险废物处置资质的单位进行规范化处置；废润滑油、废润滑油桶、废弃防渗膜等危险废物委托具有相应危险废物处置资质的单位进行规范化处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求、危险废物的收集、贮存、转移应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。\n（四）落实声环境保护措施。施工期合理安排施工时间；尽量选用低噪声、低振动施工设备，并定期进行保养和维护，严禁因施工机械不正常运行造成噪声污染；运输车辆经过居民区等环境敏感点时须减速行驶，限制鸣笛。施工期场界噪声排放须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准要求。\n（五）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整，严格落实水土保持措施。试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。","无需开展"]
[2,"和布克赛尔蒙古自治县沙尔布尔提矿业开发有限公司新疆和布克赛尔县布斯屯格牧场水泥用石灰岩矿","和布克赛尔蒙古自治县","和布克赛尔蒙古自治县沙尔布尔提矿业开发有限公司","新疆润凯环保工程有限公司","（一）严格落实大气污染防治措施。施工期场地四周应设置围挡、滞尘防护网、露天物料苫盖、道路硬化、过往车辆洒水、运输物料遮盖，加强运输车辆尾气管控等措施。严禁敞开式作业，严格控制扬尘污染，避免在大风天气下作业。施工现场扬尘防治应按“六个百分之百”要求进行施工。运营期应定时对开采区域及道路采取洒水抑尘措施，物料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取防尘网苫盖、洒水降尘等措施，采装作业进行时利用雾炮喷雾设施进行降尘。露天工业料堆场存放袋装、桶装及箱装件物品时，应加盖篷布遮护。食堂油烟经油烟净化器处理后进行排放。无组织扬尘排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 新污染源大气污染物排放限值。食堂油烟排放浓度应满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型餐饮企业油烟最高允许浓度2.0mg/m3。\n（二）严格落实水污染防治措施。生产废水因产生量较小，在施工现场蒸发消耗；生活废水经隔油池+地埋式一体化污水处理设施收集处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准，用于矿区及周边绿化。\n（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间、优化工艺流程，须选用低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、加强设备维护及保养等措施，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）排放限值。运营期优先选用低噪声设备，定期养护维修，在总平面布置上，按功能分区布置，采取隔声、吸声材料等措施后，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。\n（四）严格落实固体废物规范化处置措施。剥离的表土利用优先，土方临时堆存应用于开采期采坑充填，不外运。堆存土方设挡土墙，并加盖防尘网。生活垃圾应集中收集定期运至伊克乌图布拉格牧场生活垃圾转运站集中处置，严禁随意丢弃。运营期产生固体废物，废土石后续用于回填露天采坑，严禁随意处置；废矿物油收集至危险废物贮存点，定期交由有资质的第三方进行规范化处置，严禁非法转移。项目生产过程中一般工业固废贮存处置须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中有关规定。\n（五）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施。施工机械和车辆应严格按照规定路线行驶，防止扩大土壤和植被的破坏范围；施工在开挖地表、平整土地时，临时堆土必须进行拦挡；表土剥离土壤应分层有序堆放。施工作业时，应严格落实水土流失措施，尽量避开植被生长茂密区域；严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》有关规定，落实防沙治沙措施。","无需开展"]