{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","项目概况","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"三一重能塔城50万千瓦风电项目220千伏汇集升压站及送出线路工程  ","新疆维吾尔自治区塔城地区托里县","托里湘庆新能源发电有限公司","乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司","本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县，输电线路起点坐标：E84°14′7.950″，N45°58′21.585″，终点坐标:E84°26′32.240″，N46°9′25.682″，项目四周均为荒漠草地。建设内容：项目新建一座220kV汇集升压站及送出线路，2台240兆伏有载安变压器，升压站区主要站内布置综合楼、110kV/220kV配电装置、附属用房、柴油机房、室外主变压器、储能设备舱、220kV配电装置等建(构)筑物，新建一回220kV输电线路，自升压站至国家电网铁厂沟220kV变电站，线路长度33.97km。项目总投资19000万元，其中环保投资为102.5万元，占总投资的0.5%。","（一）严格落实大气污染防治措施。施工单位应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土等密闭、覆盖、洒水作业和车辆清洗作业，并记录扬尘抑制措施的实施情况。在升压站施工现场设置稳固整齐的围挡，高度不低于1.8m。施工现场工程材料、砂土、土方或废弃物等易产生扬尘的物质应当密闭处理，若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。施工期间，物料、渣土、垃圾运输车辆的出入口内采用混凝土硬化，减少运输扬尘。进出工地的物料、渣土、运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应捣实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出，车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。施工期间工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、渣土或废弃物禁止从高空直接抛撒。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布。施工期间土方、建筑等易产生扬尘应采用洒水湿式施工方式，大风天气停止产生扬尘的施工作业。施工期间，对于工地内裸露地面，应对地表压实处理并洒水。施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照当地人民政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。建设单位应及时对运输车辆和施工机械进行保养，保证其正常运行，避免因机械保养不当而导致的尾气排放量增大。使用低排放量的机械设备，对于排放量严重超标的机械设备应禁止使用。设计合理的施工流程，进行合理施工组织安排，减少重复作业等。\n（二）严格落实水污染防治措施。工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排，乱流污染道路、环境。依托风电场区施工营地的防渗沉淀池，施工废水等进行收集沉淀后取上部较清洁废水用于施工道路洒水降尘，循环使用，不外排。依托风电场区施工营地的移动环保公厕，定期拉运至托里县污水处理站。施工期产生的废水得到了有效的处理，无废水外排。\n（三）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强。施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。积极采取各种噪声控制措施，如尽量采用低噪施工设备，以液压工具代替气压工具，严禁使用冲击式打桩机，选用静压式打桩机。对于高噪声设备应搭建隔声棚。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。合理安排施工时段，尽量缩短施工工期等措施。\n（四）项目施工期应及时进行清运固体废物。为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应做好施工机构及施工人员的环保培训。明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放。施工垃圾及时清运，生活垃圾定期运至环卫部门指定的地点安全处置。施工结束后应及时清理工程的临时占地，做好后期的恢复工程。剥离的表土就近堆存，用作后期的绿化覆土和临时占地的恢复。"]