{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":7,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,6]]}
["建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位","环评单位","主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"裕民县新地乡—吉也克镇道路改建工程（一期）建设项目","新疆维吾尔自治区塔城地区裕民县境内","裕民县交通运输局","深圳市达源生态环境工程有限公司","(一)严格落实大气污染防治措施：项目建设过程中，将进行大量土石方填挖、筑路材料运输及摊铺等作业，施工期的主要环境空气污染物是TSP，其次为沥青拌摊铺时的沥青烟和动力机械排出的尾气污染物，其中尤以TSP对周围环境影响较为突出。施工过程严格遵守按照《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》等有关规定进行施工，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散；在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量；设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，弃土临时堆放场地加盖蓬布或洒水，堆场需定期洒水抑尘，以防止扬尘的产生；大风天气，不进行土方挖填和转运或者其他建（构）筑物拆除等作业；采用商品沥青混凝土对施工道路路面进行铺摊，沥青采取全封闭沥青摊铺车进行作业，从根本上解决沥青烟污染的问题，确保施工期废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。项目运营期主要通过加强道路路面、交通设施的养护管理，保障道路畅通，提升道路的整体服务水平，使行驶的机动车保持良好的工况从而减少污染物排放；注意公路日常维护，遇到路面破损应及时修补，同时加强道路的清扫，保持道路的整洁，尽量减少车辆行驶过程和大风时道路的起尘量。\n（二）严格落实水污染防治措施：项目施工期产生的生产废水设临时沉砂池将废水沉淀后作为施工生产用水或场地洒水，生产废水不外排水；生活废水排入现有污水处理设施，不外排。项目为道路项目，运营期本身不产生污染物，主要通过加强营运期宣传教育，严禁车辆行驶过程中乱丢垃圾；建立危险品运输监管制度，运载有毒、有害危险品车辆上路必须按国家相关规定报有关管理部门；在涵洞、渠道路段设置限速标志，禁止各类泄漏、散装、超载车辆通过，以减少污染物的产生。\n（三）严格落实噪声污染防治措施：项目施工期严格落实《报告表》提出的4条污染防治相关措施，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值。运营期严格落实《报告表》提出的4项污染防治措施，道路两侧红线外35m以内的区域可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，35m以外区域可满足2类标准。\n（四）严格落实固体废物污染防治措施：施工期产生的建筑垃圾，主要包括废木料、废金属、废钢筋等杂物，可回收的应尽量回收，不能回收的经集中收集后由施工单位及时清运。生活垃圾收集后交由环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理，不得随意抛洒；项目挖方优先用于回填，多余弃土拉运至指定弃土场进行回填。运营期固体废弃物主要为道路沿线过往行人产生的垃圾，由环卫部门统一收集后清运，进行无害化处理。同时，加强道路环保的宣传力度，增强司乘人员的环保意识，严禁车辆行驶过程中乱丢垃圾。\n（五）严格落实生态环境保护措施：加强施工期的环境管理工作，加强施工人员的环保教育，优化施工组织，缩短施工时间，在施工点设置环保公示牌；按规定在取土场地进行取土，挖方优先用于回填，多余弃土拉运至指定弃土场进行填埋；临时工区施工结束后恢复原貌；严格控制施工活动范围，施工结束后进行场地平整，清运污染物，植被恢复。运营期搞好绿化工作，在道路两侧种植当地植被，确定专职绿化人员，负责对绿化植物管理、修整等。"]